|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Asortyment** | **Jednostka** | **Ilość** |
| 1 | **I. Zestaw wielorazowych cystoskopów giętkich** |  **UR** | **1** |

**Załącznik nr 2.3 do SWZ**

**Nr postępowania: ZP/46/2025**

**Pakiet III**

**Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Rok produkcji | 2025 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  **Zestaw wielorazowych cystoskopów giętkich**  |
|  | Cystoskop giętki do użytku wielorazowego kompatybilny z jednorazowymi koszulkami pokrywającymi endoskop w trakcie zabiegu cystoskopii – 6 szt. | TAK(podać) |  |
|  | Pole widzenia w powietrzu min.120° | TAK(podać)  |  |
|  | Pole widzenia w wodzie/płynie min 87° | TAK(podać)  |  |
|  | Kąt patrzenia 0° |  TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3 - 50 mm | TAK(podać) |  |
|  | Długość robocza min 370 mm |  TAK(podać) |  |
|  | Długość całkowita max 700 mm |  TAK(podać) |  |
|  | Wygięcie końcówki w górę min. 210° |  TAK(podać)  |  |
|  | Wygięcie końcówki w dół min.120° |  TAK(podać) |  |
|  | Średnica endoskopu z osłona z kanałem roboczym max 2,1 mm– 16,65 Fr. | TAK(podać) |  |
|  | Współpraca z bateryjnym źródłem światła |  TAK |  |
|  | Współpraca ze stacjonarnym źródłem światła, z wykorzystaniem dołączonego adaptera | TAK |  |
|  | Sterylizacja tlenek etylenu | TAK |  |
|  | W zestawie do każdego cystoskopu:• zawór ETO • światłowód• walizka transportowa• końcówka do światłowodu do wyboru przez Zamawiającego* 5 szt. koszulek jednorazowych
 | TAK  |  |
| **Dodatkowe wyposażenie** |
|  | Bateryjne źródło światła – 2 szt. |  TAK |  |
|  | Tester szczelności – 2 szt. | TAK  |  |
|  | Uchwyt instalacyjny, podłogowy 2 szt. |  TAK |  |

**Przedmiot zamówienia – zał. nr 2.3 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**