**ZABEZPIECZENIE OTWORU OKIENNEGO**

**M12 z łbem kulistym**

**Siatka tkana stalowa z drutu gr. 1,5 mm o oczkach 25x25 mm**

**Kątownik 50x50x5**

**1,40**

**1,25**

Kraty te muszą być mocowane za pomocą kotw osadzonych w ścianie na głębokość minimum 100 mm. Kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż co 480 mm na poziomych i pionowych krawędziach krat.