Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: „ **Wykonanie parkingu pod śmieciarki o powierzchni około 610 m2**”.

Zakres czynności do wykonania obejmuje:

1. Roboty ziemne na gł. 53 cm, z mechanicznym profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i odwozem nadmiaru urobku do 14,5 km,
2. Wykonanie warstwy odsączającej z piasku lub pospółki - warstwa grubości 8 cm,
3. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 31-63 mm – warstwa grubości 20 cm,
4. Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 4-31 mm – warstwa grubości 10 cm,
5. Wykonanie warstwy klinującej z miału kamiennego frakcji 2-8 mm – warstwa grubości 1,5-2mm,
6. Skropienie emulsją asfaltową zawałowanej i zaklinowanej podbudowy z kruszywa kamiennego,
7. Ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu warstwa o grubości 8 cm,
8. Ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu warstwa o grubości 5 cm,
9. Ułożenie na ławach betonowych krawężników drogowych wokół parkingu.