OPIS PRZEDMIOTU USŁUGI

Wymagania w ramach doposażenia hangarów w rejonie USR w wzmacniacze sygnału GPS w systemie GNSS:

- w ramach usługi wykonawca powinien zainstalować dwanaście niezależnych instalacji na dwunastu hangarach, które posiadać będą odpowiednie wyposażenie zapewniające wzmocnienie sygnału GPS,

- wykonawca powinien zapewnić gwarancję na wykonaną usługę,

- instalacja powinna składać się z zestawu anteny, repetytora, wzmacniacza oraz terminatorów (najprawdopodobniej jako integralna część układu),

- zestaw powinien zapewnić wzmocnienie sygnału w paśmie częstotliwościowym L1 oraz L2,

- zestawy powinny wykazywać odporność na warunki atmosferyczne i być przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych,

- zestawy powinny być zainstalowane w sposób nieinwazyjny (brak możliwości prowadzenia okablowania przez konstrukcję hangaru),

- instalacja powinna spełniać wymagania FOD,

- wykonanie usługi poprzedzone jego omówieniem  z użytkownikiem w zakresie umiejscowienia i sposobu montażu poszczególnych podzespołów.