**Opis przedmiotu zamówienia**

**Tablice ostrzegawcze**

****

zgodnie z załączonymi wzorami powinny spełniać nw. wymogi:

1. Charakterystyka użytego materiału - nierdzewny, trwałych, odporny na drgania, działanie czynników pogodowych (słońce, deszcz, wiatr, mróz).  
   Grubość min. 3 mm.
2. W narożnikach tablic należy wykonać otwory montażowe o średnicy ok. 8 -10 mm, zabezpieczone oczkami aluminiowymi lub innym nierdzewnym materiałem. Odległość oczka od krawędzi tablicy ok. 20mm.
3. Użyte farby powinny być odporne na promieniowanie UV i deszcz.

Uwaga: Tablice będą mocowane do ogrodzeń betonowych, panelowych,   
z siatki stalowej lub z drutu kolczastego.