**Przedmiotem zamówienia jest:** Odbudowa zniszczonego w wyniku powodzi ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków i działki PSZOK. Łączna długość ogrodzenia to około 642 m, furtka panelowa 1 szt., brama o szerokości min. 4 m- 1 szt. Materiał ogrodzenie systemowe – panel 3D fi 4mm, 1530x2500 w kolorze zielonym:

**-** słupek ogrodzeniowy 60x40x2300 EKO z kapturkiem

- podmurówka prefabrykowana 2460/250/50

- łącznik betonowy prosty H25

-ceownik 250x50x+ akcesoria montażowe

- furtka panelowa

- brama panelowa

Zakres prac do wykonania:

- demontaż zerwanej i uszkodzonej siatki i słupków ogrodzeniowych – wywóz i utylizacja

- przygotowanie terenu pod montaż ogrodzenia po zewnętrznej stronie istniejącej podmurówki,

- oczyszczenie terenu z samosiejek, zwisających gałęzi i naniesionych nieczystości – wywóz i utylizacja

- montaż ogrodzenia

- zakup materiałów, transport i montaż po stronie Wykonawcy.

**Wymagany okres gwarancji na wykonane prace i zamontowane materiały 36 miesięcy.**