**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R."**

**CZĘŚĆ NR 3:**

**ODBUDOWA MURU OPOROWEGO USZKODZONEGO PRZEZ POWÓDŹ Z WRZEŚNIA 2024 R. - DP NR 3313D W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ KŁODZKA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jednostka** | **Obmiar** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **Roboty rozbiórkowe** |  |  |  |  |
| 1 | BCD-I D-02.01.01.13.02 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 3 km V=11x0,8x1,2 | m3 | 10,560 |  |  |
| **RAZEM 1 Roboty rozbiórkowe** | | | | | |  |
| **2** |  | **MUR OPOROWY** |  |  |  |  |
| 2 | BCD-II M-21.20.01.12.01 | Ławy fundamentowe z betonu klasy C25/30, w deskowaniu tradycyjnym. Wykonywane bez zabezpieczenia ścian wykopu. Bez uwzględnienia robót ziemnych V=0,8\*0,5\*11 | m3 | 4,400 |  |  |
| 3 | KNR-W 2-02 0102-02 | Ściany podziemia z kamienia twardego V=0,7\*1,5\*11 | m3 | 12,550 |  |  |
| 4 | BCD-II M-21.20.01.11.01 | Uzupełnienie nasypu z pospółką bez deskowania. | m3 | 4,250 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0608-03 0608-04 | Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 12 cm na ławie betonowej 20 cm - 7 rzędy | m | 15,000 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0704-01 z.o.2.13. 9902-01 | Bariery ochronne stalowe jednostronne 26-75 pojazdów na godzinę | m | 12,000 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0704-05 z.o.2.13. 9902-01 | Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych | m | 4,000 |  |  |
| **RAZEM 2 MUR OPOROWY** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚC NETTO** | | | | | |  |
| **podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** | | | | | |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*