**Załącznik nr 1 do umowy**

**Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac:**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie nadbudowy ogrodzenia na terenie Zakładu/Instalacji ”EKO-REGION” sp. z o. o. w Gotartowie 44 A, gm. Kluczbork.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 należy wykonać w oparciu o:
3. Umowę;
4. Wytyczne i zakres planowanych do wykonania prac – załącznik nr 1 do umowy.

**Zakres prac do wykonania:**

Nadbudowa ogrodzenia obejmować będzie dwa miejsca:

1. **Fragment ogrodzenia przy głównym wjeździe na teren zakładu – ok. 100 m.b.:**
* Demontaż wysięgników PCV wraz z drutem kolczastym,
* Podwyższenie istniejących słupków o nowe słupki o wymiarze 2 m.b. malowane proszkowo, gr. fi min. 1,3 mm,
* Zakończenie słupków głowicą nasadką o średnicy fi 42 mm lub fi 48 mm, wykonane z aluminium w kolorze zielonym i zamontowanie poprzeczki z rury o średnicy fi 42 mm w kolorze zielonym, produkt ocynkowany,
* Przez środek przepuszczenie i zamontowanie drutu powlekanego PCV o średnicy fi 3,6 mm dł. ok. 100 m.b.,
* Wzmocnienie słupków narożnych poprzeczką aluminiową o średnicy fi mm 42 mm,
* Montaż drutu powlekanego PCV o średnicy fi 3,6 mm w wysięgnikach w ilości ok. 300 m.b.,
* Zamontowanie obszytej siatki rybackiej sznurkowej o maksymalnych wymiarach oczka 18 mm obszyta linką. Wymiary siatki z uwzględnieniem wysięgnika to ok. 2,6  m.b. x ok. 100 m.b.
1. **Fragment ogrodzenia przy drugim wjeździe na teren zakładu:**
* Demontaż wysięgników PCV wraz z drutem kolczastym,
* Podwyższenie istniejącego ogrodzenia o 2 m.b. wykonane z słupków stalowych okrągłych o średnicy fi 42 mm lub o średnicy fi 48 mm, zakończone linką stalową o średnicy fi min. 6 mm lub rurą stalową o średnicy fi 42 mm. Słupki początkowe z profilu stalowego zamkniętego o wymiarach 40 mm x 40 mm x 2 mm, połączenie spawane,
* Wzmocnienie całości drutem stalowym o średnicy fi 3,6 mm w kolorze zielonym w  dwóch rzędach,
* Podwyższenie bramy z profilu stalowego zamkniętego o wymiarach 40 mm x 40 mm x 2 mm. Konstrukcja wzmocniona poprzeczkami z pręta zbrojonego żebrowanego fi 12 w ilości dwóch sztuk, całość pomalowana na kolor zielony,
* Wykonana konstrukcja zostanie wypełniona obszytą siatką rybacką sznurkową o  maksymalnych wymiarach oczka 18 mm. Wymiary siatki to ok. 2 m.b. x ok. 28,85 m.b.
1. Łączna długość modernizowanego ogrodzenia będzie wynosiła ok. 128,85 m.b.

**Pozostałe wytyczne:**

* Prace należy wykonywać od wewnętrznej strony Zakładu/Instalacji. W przypadku wykonania prac od zewnętrznej strony Zakładu/Instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielem nieruchomości lub zarządcą drogi możliwość realizacji prac na tym terenie (Zamawiający nie ponosi opłat z tego tytułu).
* W przypadku uszkodzenia nawierzchni wokół nadbudowywanej części ogrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia jej do stanu pierwotnego,
* Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po wykonanej pracy,
* Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania materiałów powstałych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia we własnym zakresie.

**Zakres prac obejmuje po stronie Wykonawcy wykonanie nadbudowy ogrodzenia opisanego w niniejszym załączniku, w tym dostarczenie wszystkich materiałów, narzędzi i sprzętu niezbędnych do jego wykonania.**

Zamawiający: Wykonawca: