Załącznik nr 2

 ***OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***

  ***CZĘŚĆ 1***

1. *Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa* ***szaf metalowych klasy „A”***
2. *Wykonawca zobowiązany jest do dostawy w/w produktów , zgodnie z poniższym opisem:*

 ***1 SZAFA METALOWA KLASY „A” O WYMIARACH 1500 x 700 x 500 mm***

*1 Szafa jednodrzwiowa, wykonana z drzwiami otwieranych w prawo (prawym);*

*2 Wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1 mm, zabezpieczonej*

 *przed korozją;*

1. *Wyposażona w zamek kluczowy klasy „A”, według normy EN 1300, zabezpieczony przed wierceniem.*
2. *Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, z ryglami o średnicy 12 mm i rozstawie maksymalnym około 450 mm,*
3. *Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm, z regulacją wysokości zawieszenia,*
4. *Wyposażona w co najmniej trzy przestawne półki o wytrzymałości nie mniejszej niż 50 kg,*
5. *Zawiasy wewnętrzne*
6. *Wymiary zewnętrzne szafy: 1500 x 700 x 500 mm,*
7. *Wymiary wewnętrzne szafy: 1425 x 685 x 340 mm*
8. *Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.*
9. *Wyposażona w zamek kluczowy klasy „A”, według normy EN 1300, zabezpieczony przed wierceniem,*
10. *Klucze – co najmniej dwie sztuki, o długości nie mniejszej niż 95 mm.*
11. *Wyposażona w skrytkę wewnętrzną o wymiarach ( szer. x wys. x gł.) 685 x 325 x 380 mm ( +/- 10 –20 mm), zamykana na klucz klasy „A”*
12. *Malowana farbami proszkowymi ( epoksydowo – polistrowymi) w kolorze RAL 7035 ( jasny popiel)*
13. *Szafa wyposażona w co najmniej trzy półki przestawne;*
14. *Powinna posiadać uchwyty do plombowania , ( kołki z miseczką pod plomby),*
15. *W części spodniej powinny znajdować się dwa otwory do mocowania do podłoża,*
16. *Powinna spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem nr 57 i 58 MON z 2011, nr 46/MON z 2013 r. oraz Rozporządzenia RM z 2012 r. Typ 2 oraz Rozporządzenia RM z 01.06.2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.*
17. *Szafa musi posiadać tabliczkę , wydaną przez jednostkę certyfikacyjną akredytowaną w Krajowym Systemie Akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:*
18. *Nazwę wyrobu,*
19. *Kod indentyfikacyjny producenta, typ i numer modelu*
20. *Numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,*
21. *Masę*

 *20. Wykonawca do każdej jednostki sprzętu dołączy CERTYFIKAT ZGODNOŚCI*

 *Instytutu Mechaniki Precyzyjnej*

1. *Instrukcja w języku polskim*
2. *Gwarancja 24 miesiące*

 ***2. SZAFA METALOWA KLASY „A” O WYMIARACH 1900 X 1000 X 400 mm***

1. *Szafa dwudrzwiowa klasy „A”*
2. *Drzwi i korpus wykonane z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż 1 mm, zabezpieczonej przed korozją;*
3. *Wyposażona w zamek atestowany kluczowy klasy „A”, według normy EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym przed przewierceniem,*

 *4. Drzwi szafy blokowane mechanizmem ryglowym na trzech krawędziach, z ryglami*

 *o średnicy 12 mm i rozstawie maksymalnym około 450 mm,*

 *5. Półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm,*

 *z regulacją wysokości zawieszenia,*

 *6. Wyposażona w co najmniej cztery przestawne półki o wytrzymałości nie mniejszej niż*

 *50 kg,*

 *7. Zawiasy wewnętrzne schowane, kat otwarcia drzwi 120 stopni*

 *8 Wymiary zewnętrzne szafy: 1900 x 1000 x 400 mm,*

1. *Wymiary wewnętrzne szafy: 1825 x 985 x 340 mm*
2. *Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność*

*11 Klucze – co najmniej dwie sztuki, o długości nie mniejszej niż 95 mm.*

 *12 Malowana farbami proszkowymi ( epoksydowo – polistrowymi) w kolorze RAL 7035*

 *( jasny popiel)*

 *13. Powinna posiadać uchwyty do plombowania , ( kołki z miseczką pod plomby- do*

 *odciśnięcia pieczęci),*

 *14.W części spodniej powinny znajdować się dwa otwory do mocowania do podłoża,*

 *wraz z kotwami,*

 *15. Powinna spełniać wymogi zgodnie z Rozporządzeniem nr 57 i 58 MON z 2011, nr*

*46/MON z 2013 r. oraz Rozporządzenia RM z 2012 r. Typ 2 oraz Rozporządzenia RM z 01.06.2010 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych.*

 *16. Szafa musi posiadać tabliczkę , wydaną przez jednostkę certyfikacyjną akredytowaną*

 *w Krajowym Systemie Akredytacji, zamontowaną na wewnętrznej, górnej stronie drzwi,*

 *zawierającą następujące dane:*

1. *Nazwę wyrobu,*
2. *Kod indentyfikacyjny producenta, typ i numer modelu*
3. *Numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyrobu, numer certyfikatu,*
4. *Masę*

 *17. Wykonawca do każdej jednostki sprzętu dołączy CERTYFIKAT ZGODNOŚCI*

 *Instytutu Mechaniki Precyzyjnej*

 *18 .Instrukcja obsługi w języku polskim*

1. *Gwarancja 24 miesiące*

 *OPRACOWAŁ*

*Andrzej MALINOWSKI*