Poznań, 29.04.2025 roku
Znak sprawy: ZKB-II.271.7.2025
*29042502909*
Nr rej.: 29042502909
Pani Katarzyna Woźniak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Osiedla Ławica.

Nawiązując do przekazanych w dniu 24 kwietni 2025 r. pytań Wykonawcy do postępowania przetargowego „Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze Osiedla Ławica.” nr ZPb-II.271.64.2025.DK, przesyłam odpowiedzi Zamawiającego:
1. Proszę o potwierdzenie długości wymaganego słupa wysięgnikowego –
(Punkt kamerowy nr 2 – Budowa 2 kamer stałopozycyjnych typu bullet na projektowanym słupie wysięgnikowym (ramię ok. 3mb) w rejonie skrzyżowania ulic Brzechwy / Makuszyńskiego);
Odpowiedź:
Zgodnie z zał. nr 1 do umowy Programem funkcjonalno-użytkowym, pkt. 6 Pozostałe informacje i warunki prowadzenia prac:
„Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Projekt budowlany wymaga uzgodnień, w wyniku których zakres prac budowlanych może ulec zmianie. Dlatego opisany w niniejszym PFU szacowany zakres prac budowlanych należy traktować orientacyjnie a Wykonawca zobowiązany jest do realizacji w taki sposób, aby zapewnić wymagane pola widzenia kamer, kalkulując zakres prac w oparciu o posiadane doświadczenie projektowe i budowlane. Ewentualne koszty związane z projektowanym innym rozwiązaniem niż zaproponowane w PFU (np. posadowienie innego typu słupa) są po stronie Wykonawcy.”
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania dłuższego ramienia słupa wysięgnikowego. Zamawiającemu zależy, aby zainstalowane kamery rejestrowały pojazdy i osoby poruszające się wzdłuż ulicy Brzechwy (w kierunku ul. Strzegomskiej) i ulicy Makuszyńskiego z jakością umożliwiającą identyfikację pojazdów oraz rozpoznanie osób.

2. Proszę o potwierdzenie wyspecyfikowanych parametrów kamery - 5.3. Kamera stałopozycyjna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza wyspecyfikowane parametry kamery zamieszczone w PFU - 5.3. Kamera stałopozycyjna ze zintegrowanym promiennikiem podczerwieni z jedną uwagą: 
Zamawiający dokonuje zmiany w specyfikacji pod pozycją nr 23: "Waga (bez dodatkowych elementów mocujących i zasilających)" zapisu "nie więcej niż 2kg" na zapis: "nie więcej niż 3kg".
3. Ze względu na zakres realizacji, zwracam się o zmianę wymagań dla osoby którą powinien dysponować wykonawca (usunięcie zapisu o zakresie uprawnień lub zapis z ograniczeniami):
- minimum jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne
równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedź:
Ze względu na zakres realizacji zadania obejmujący powiązanie przyłączy transmisyjnych do kamer z miejską siecią światłowodową oraz zastosowaniem transmisji bezprzewodowej, Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące osoby, którą powinien dysponować wykonawca, to jest:
„minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.”
Z poważaniem
Witold Rewers
Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Załączniki: 0
Sprawę prowadzi: CIESIELSKI NORBERT, numer telefonu 61 878 15 99
W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie w systemie Mdok nie wymaga podpisu odręcznego na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad wykonywania czynności kancelaryjnych oraz obsługi dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.