***ZAŁĄCZNIK NR 3.3. (A) do SWZ – po modyfikacji***

***(zał. nr 1 do umowy)***

**ZESTAWIENIE CENOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3 DOSTAWA MATERIAŁÓW ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE (A)**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa **materiałów technicznych** według asortymentu i ilości podanych w tabeli poniżej. Wszystkie materiały-wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującym Prawem, na podstawie certyfikatów zgodności CE oraz aprobat technicznych. Wymagany termin realizacji dostaw artykułów – według zasad ustalonych w umowie z dostawą do magazynów (według wykazu).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa materiału – wyrobu** | **Jm.** | **Ilość** | **Cena jedn.****brutto** | **Wartość brutto****/kol. 4 x kol. 5/** |
| **/ wymagane dokumenty przy dostawie / rodzaj opakowania /** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SŁUŻBA CZOŁGOWO SAMOCHODOWA** |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 50G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 75G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 100G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 150G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 200G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 250G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻAREK DO KÓŁ POJ. CIĘŻAROWYCH 300G**Ciężarki nabijane.Do wyważania wszystkich rodzajów felg pojazdów ciężarowych.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 500  |  |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 5g opak. 100 szt.**Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI DO FELG KLEJONE 10g opak. 100 szt.**Ciężarek klejony stalowy, ocynkowany malowany w kolorze szarym typu SLIM, ze specjalną szeroką taśmą zabezpieczającą. Idealne rozwiązanie, które gwarantuje precyzyjne wyważenie obręczy aluminiowych samochodów osobowych , stabilny montaż, łatwy i szybki demontaż.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7**  | op. | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 20g opak. 100szt.****Ciężarki stalowe, nabijane.** ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 25g opak. 100szt.****Ciężarki stalowe, nabijane.** ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 5 |  |  |
|  | **CIĘŻARKI NABIJANE DO FELG ALUMIN 30g opak. 100szt.****Ciężarki stalowe, nabijane.** ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 5 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x20x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 14mmśrednica zewnętrzna = 20mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 8x12x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 8mmśrednica zewnętrzna = 12mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x16x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 12mmśrednica zewnętrzna = 16mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x20x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 16mmśrednica zewnętrzna = 20mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 22mmśrednica zewnętrzna = 27mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 10x16x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 10mmśrednica zewnętrzna = 16mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 12x20x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 12mmśrednica zewnętrzna = 20mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 18x23x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 18mmśrednica zewnętrzna = 23mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 26x30x1mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 26mmśrednica zewnętrzna = 30mmgrubość = 1mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x27x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 20mmśrednica zewnętrzna = 27mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 30mmśrednica zewnętrzna = 36mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 22x29x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 22mmśrednica zewnętrzna = 29mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 14x18x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 14mmśrednica zewnętrzna = 18mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 16x22x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 16mmśrednica zewnętrzna = 22mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 34x39x1,5mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 34mmśrednica zewnętrzna = 39mmgrubość = 1,5mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 30x36x2mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 30mmśrednica zewnętrzna = 36mmgrubość = 2mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | USZCZELKA - PODKŁADKA MIEDZIANA 24x29x2mm Wymiar:średnica wewnętrzna = 24mmśrednica zewnętrzna = 29mmgrubość = 2mmMateriał: miedźwg normy DIN 7603Cechy: plastyczność, odporność na korozjęZastosowanie: przewody hydrauliczne i wysokociśnieniowe, przemysł samochodowy, budowa i naprawa maszyn oraz urządzeń.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 45**Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M10 90**Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M10X1**Wykonana ze stali ocynkowana.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA PROSTA M8**Wykonana ze stali ocynkowana.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 45**Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 45°***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **SMAROWNICZKA KĄTOWA M8 90**Wykonana ze stali ocynkowana, kąt 90°***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 8**Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.FI 8 mmŚrednica wewnętrzna [mm] - **8**Grubość ścianki [mm] – **3,4**Ciśnienie rozrywające: 3MPa,Wzmocnienie tekstylne,Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 12**Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.FI 12 mmŚrednica wewnętrzna [mm] - **12**Grubość ścianki [mm] – **3,5**Ciśnienie rozrywające: 3MPa,Wzmocnienie tekstylne,Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 14**Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.FI 14 mmŚrednica wewnętrzna [mm] - **14**Grubość ścianki [mm] – **3,5**Ciśnienie rozrywające: 3MPa,Wzmocnienie tekstylne,Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 16**Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.FI 16 mmŚrednica wewnętrzna [mm] - **16**Grubość ścianki [mm] – **8**Ciśnienie rozrywające: 8MPa,Wzmocnienie tekstylne,Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ GUMOWY DO BENZYNY I OLEJU FI 35**Wielofunkcyjny elastyczny wąż przeznaczony do wody, powietrza, olejów, paliw, smarów, chemikaliów.FI 35 mmŚrednica wewnętrzna [mm] - **35**Grubość ścianki [mm] – 5,8Ciśnienie rozrywające: 3MPa,Wzmocnienie tekstylne,Temperatura pracy: od -30st.C do +100st.C (okresowo +125st.C)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22mm**Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.Spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 230x2x22mm**Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.Spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125mm ~~P60~~**Przeznaczona do szlifowania metalu.**Średnica otworu tarczy 22,23 mm** Wzmocniona żywicą syntetyczną oraz włóknem szklanym.Spełniająca normę PN-EN 12413.Tarcza do użytkowania ze szlifierkami kątowymi.Typ tarczy T27 wypukła.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 400 |  |  |
|  | **TARCZA LAMELKOWA DO SZLIFOWANIA 125mm**Gradacja 60Rodzaj listkowa wachlarzowa.Średnica otworu 22,23mmMaksymalna prędkość obrotowa do 12200 obr/minMaksymalna prędkość liniowa do 80 m/s.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 |  |  |
|  | **SZCZOTKA DRUCIANA NA SZLIFIERKĘ M14**Czołowa.Średnica 125mm, drut splatany stalowy hartowany 75mm, Maksymalna prędkość obrotowa do 12500 obr/mim.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 50 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 0,8MM 15KG**-drut nawinięty na szpule 15 kg-średnica 0,8mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY 1MM 15KG**-drut nawinięty na szpule 15 kg-średnica 1,0mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB15 0,8mm DO MIGOMATU.**Minimalne wyposażenie zestawu:Dysza gazowa MB-15 - 4 szt.Końcówka prądowa M6X25mm 0,8mm – 10 szt.Łącznik prądowy ze sprężyną – 2 szt.Izolator plastikowy – 2 szt.Sprężyna – 2 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW CZĘŚCI MB24 DO MIGOMATU.**Minimalne wyposażenie zestawu:Dysza gazowa (łuska) - 2 szt.Końcówka prądowa 0,8 – 10 szt.Łącznik prądowy – 2 szt.Izolator plastikowy – 2 szt.Korpus palnika – 1 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 8X12 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 8-12mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 10X16 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 10-16mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 12X22 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 12-22mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 16X25 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 16-25mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 20X32 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 20-32mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 30X50 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 30-50mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 40X60 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 40-60mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 48X51 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 48-51mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 60X80 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 60-80mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 16** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 70X90 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 70-90mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **OPASKI ZACISKOWE 104X112 MM ślimakowa**Wykonana z taśmy tłocznej nierdzewnej, zakres zaciskania 104-112mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 300 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-120**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 120Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-180**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 180Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY 230x280-150**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 150Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-80**Samoprzyczepny, granulacja 80, średnica 125mm, bez otworuPodłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7**  | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-100**Samoprzyczepny, granulacja 100, średnica 125mm, bez otworuPodłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7**  | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-120**Samoprzyczepny, granulacja 120, średnica 125mm, bez otworuPodłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-150**Samoprzyczepny, granulacja 150, średnica 125mm, bez otworuPodłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 200 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY PL 28 CK 125-180**Samoprzyczepny, granulacja 180, średnica 125mm, bez otworuPodłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7**  | szt. | 200 |  |  |
|  | **TAŚMA TECHNICZNA SAMOKLEJĄCA 50MMx50M**Taśma naprawcza, kolor szary, szerokość 50mm, długość 50m (rolka), grubość 150µm, przyczepność do stali 175N/25mm, odporna na wilgoć. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-1000**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 1000Podłoże – papier A/CMateriał – węglik krzemu.Do pracy na sucho i mokro.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-800**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 800Podłoże – papier A/CMateriał – węglik krzemu.Do pracy na sucho i mokro.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY 230x280-400**Wymiar 230mm X 280mm granulacja 400Podłoże – papier A/CMateriał – węglik krzemu.Do pracy na sucho i mokro.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 600 |  |  |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 x 0,3 m.b. cięty L-300.**Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi). ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 100 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8mm (średnica 8mm, wysokość 5 mm) okrągła.**Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | kg | 200 |  |  |
|  | **PŁYTA USZCZELKARSKA KLINGIERYT 0,5mm 500x500mm*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 20 |  |  |
|  | **GUMA RYFLOWANA 3mm x 1200mm*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | mb | 50 |  |  |
|  | **PRZEDŁUŻACZ WENTYLA 23-0072361**Przedłużka do zaworów wentyli gumowa zbrojona 210mm.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 30 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10/8PL*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10PL KOLANKO*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU PROSTE FI10 PL*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI10 PL TRÓJNIK*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI12/10 PL*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **SZYBKOZŁĄCZE TEKALANU FI15 FI15 PL KOLANKO*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt.  | 100 |  |  |
|  | **PIASEK KWARCOWY DO PIASKOWANIA 25kg**Granulacja 05-1mm.Suszony.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 5 |  |  |
|  | **PRZEDŁUŻKA DO POMP. KÓŁ BLIŹ. 562-4254**Długość 140mm.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | szt. | 50 |  |  |
|  | **NITONAKRĘTKI**Zestaw stalowo-aluminiowych nitonakrętek M3-M10. Kołnierz walcowy radełkowany. W zestawie min. 300 szt. Nitonakrętek o rozmiarach M3x10mm, M4x11mm, M5x13mm, M6x15mm, M8x18mm, M10x21mm. W identycznych ilościach.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | kpl. | 10 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO PLASTIKU RS28**W opakowaniu min. 500szt. zszywek. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW SPOIW DO PLASTIKU.**W zestawie min. 23 rodzaje spoin min po 50g każdego rodzaju.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby czołg.- sam.Węgorzewo ul. Bema 7** | op. | 4 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA CZOŁG-SAM.** |  |
| **SEKCJA INFRASTRUKTURY**  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY**- do spawania MIG, MAG - gatunek DIN 8559-SG2 zgodny z EN440- grubość 0,8 mm - rolka 15 kg ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 1 |  |  |
|  | **DRUT SPAWALNICZY** - do spawania MIG, MAG - gatunek DIN 8559-SG2 zgodny z EN440- grubość 0,8 mm - rolka 5 kg ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE BUDOWLANE** - (6”) 5 x 150 mm- czarne (zwykłe) stal niskowęglowa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY** - 12 x 100 mm na klucz 13mm- opakowanie 50 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | op. | 3 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY** -12 x 150 mm na klucz 13mm- opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | op. | 1 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM**- 8 x 45 mm- uniwersalny - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | op. | 3 |  |  |
|  | **KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM** - 6 x 60 mm- uniwersalny- opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **KOŁKI ROZPOROWE Z WKRĘTEM PZ**- 8 x 100 mm - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **KOŁKI ROZPOROWE Z HAKIEM PROSTYM**- 10 x 100 mm - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 4 |  |  |
|  | **PŁASKOWNIK** - 40 x 4 mm- stal S235JR- dostawa 7 x 6 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | mb | 42 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M6**- fi 6,4 mm- stal 140HV- powłoka ocynk galwaniczny - 1kg = ok 1240 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SPAX** - gniazdo PZ- 3,5 x 20 mm - opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SPAX** - gniazdo PZ- 3,5 x 35 mm - opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA** - gniazdo TORX 10- stal ocynkowana galwanicznie - 3 x 40 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | kg | 4 |  |  |
|  | **WKRĘT DO PŁYT KARTON-GIPS** - gniazdo PH 2- 4,2 x 70 mm- stal z powłoką fosforanową - opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO PŁYT KARTON-GIPS** - gniazdo PH 2- 4,2 x 90 mm- stal z powłoką fosforanową - opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT SAMOWIERCĄCE DO STALI** - stal ocynkowana - 5,5 x 125 mm- gniazdo PH2- opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | op. | 2 |  |  |
|  | **WKRĘT SAMOWIERCĄCE DO STALI** - ocynk galwaniczny - 5,5 x 95 mm - typ łba wkręta HEX- opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 2 |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI** - stal ocynkowana - 4,8 x 35 mm- opakowanie 250 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 14 op.- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap -10 op. | op. | 24 |  |  |
|  | **WKRĘT FARMERSKI** - stal ocynkowana - 4,8 x 55 mm - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko – 15 op. | op. | 15 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ** - kołek- 6 x 70 mm- opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ**- kołek- 6 x 80 mm - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ** - kołek- 8 x 100 mm - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT SZYBKI MONTAŻ** - 8 x 80 mm - opakowanie 100 szt. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | op. | 3 |  |  |
|  | **Wkręt uniwersalny samowiercący/blachowkręt**- 4,2 x 25 mm - opakowanie 500 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA** - 3,5 x 16 mm- ocynkowany- gniazdo PZ2***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kg | 3 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA** - 3,5 x 45 mm- ocynkowany - gniazdo PZ2***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | kg | 1 |  |  |
|  | **WKRĘT DO DREWNA** - 3,5 x 55 mm- gniazdo PZ2***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | kg | 4 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 4,0 MM**na szpuli ocynkowana splot 6x19 klasa wytrzymałości 1770N/mm2, na szpuli odcinki dł. 800 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 1600 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 6,0 MM**na szpuli ocynkowana prawa splot 6x19 klasa wytrzymałości 1770N/mm2,na szpuli odcinki dł. 700 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 2800 |  |  |
|  | **LINA STALOWA FI 8,0 MM**na szpuli ocynkowana splot 6x37 klasa wytrzymałości 1770N/mm2, na szpuli odcinki dł. 800 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | mb | 800 |  |  |
|  | **NAKRĘTKA STALOWA M8** - ocynkowana- kl.8 DIN 934***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **NAKRĘTKA STALOWA M6** - ocynkowana- kl.8 DIN 934***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM** - 3 x 20 mm - DIN 660- opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM**- 4 x 10 mm - DIN 660- opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM** - 4 x 20 mm- DIN 660- opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **NIT STALOWY Z ŁBEM KULISTYM** - 6 x 10 mm - DIN 660- opakowanie 500 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M6**- fi 6,4 mm- stal 140HV- powłoka ocynk galwaniczny - 1kg = ok 1240 szt.***Dostawa do******magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **PODKŁADKA STALOWA OCYNKOWANA M8**- fi 8,4 mm- stal 140HV- powłoka ocynk galwaniczny - 1kg = ok 602 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 5 |  |  |
|  | **ŚRUBA M6 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**- 6 x 40 mm- klasa 4,6- ocynk galwaniczny - 1kg ok. 90 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M8 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**- 6 x 80 mm - klasa 4,6- ocynk galwaniczny - 1kg ok. 55 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M6 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**- 8 x 120 mm- klasa 4,6- ocynk galwaniczny - 1kg ok. 40 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **ŚRUBA M8 STALOWA ZAMKOWA Z ŁBEM GRZYBKOWYM OCYNKOWANA**- 8 x 40 mm- klasa 4,6- ocynk galwaniczny - 1kg ok. 45 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kg | 10 |  |  |
|  | **GAŁKA DO MEBLI ALUMINIOWA** - wysokość 21 mm +/-3mm- średnica 32 mm +/-3mm- średnica podstawy 8,5mm +/-3mm- materiał metal- kolor mat chrom- w zestawie śruba do montażu L-22 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 100 |  |  |
|  | **KLAMKA + SZYLD DO DRZWI Z ANTABĄ**- metal matowe wykończenie - klamka uniwersalna prawa/lewa z wkładką patentową- wymiar szyldu szer.5 cm, dł. 24,5 cm, odległość między otworami 0,72 cm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 8 |  |  |
|  | **KLAMKA BRAMOWA Z DŁUGIM SZYLDEM**- na wkładkę 90***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 6 |  |  |
|  | **KLAMKA NA ROZETĘ OWALNA** - stal nierdzewna- z rozetą w komplecie***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 4 |  |  |
|  | **DRĄŻEK METALOWY DO SZAFY Z UCHWYTAMI**- L=1 m***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt.  | 10 |  |  |
|  | **PROWADNICA KULKOWA DO SZUFLAD**- 2 sztuki L/P = komplet- h = 17 mm- L = 380 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | kpl | 10 |  |  |
|  | **PROWADNICA ŁOŻYSKOWA Z PEŁNYM WYSUWEM**- 2 sztuki L/P = komplet- h – 45 mm- L – 500 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | kpl | 50 |  |  |
|  | **ROZETA /SZYLD DO WC**- kolor biały- kształt okrągły- 1 sztuka = 2 rozety + po 2 przelotowe śruby montażowe do każdej rozety***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 40 |  |  |
|  | **ŚLIZGACZ MEBLOWY Z PCV** - pojedynczy- wciskany- fi 5 mm- wysokość całkowita 14 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 100 |  |  |
|  | **UCHWYT MEBLOWY**- kolor chrom. srebrny - L-96 mm- śruby do montażu ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 100 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA**- profilowa 31/41- materiał mosiądz - 3 klucze w komplecie śruba mocująca ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 10 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA** - symetryczna 31/31- materiał mosiądz- 5 kluczy w komplecie śruba mocująca ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 15 |  |  |
|  | **WKŁADKA BĘBENKOWA**- materiał mosiądz 30/30 - 3 klucze w komplecie śruba mocująca***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 60 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY DO WC Z BLOKADĄ** - 72/50 prawy/lewy***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 15 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY NA WKŁADKĘ**- 90/50 lewy/prawy- zasuwka i zapadka metalowe***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY NA WKŁADKĘ**- 72/55 lewy/prawy- zasuwka i zapadka metalowe***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 100 |  |  |
|  | **ZAMEK SEJFOWY OŚMIOZAPADKOWY** - standardowe rozmiary montażu 3012- atest IMP kl. A ; VDS 1- całkowita długość klucza 69 mm- 2 klucze w komplecie***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK BĘBENKOWY** - atest PN-EU 12209;2005: 2G700F4BA2-- do drzwi w obiektach biurowych o masie powyżej 100 kg- rozstaw zamka 92mm- dormas zamka 35mm- długość czoła 245 mm- szerokość czoła 24mm- szerokość puszki 51- wysokość puszki 183 mm- czoło P- typ wkładka- strony lewa/prawa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK MEBLOWY** - ZMB-1- otwór na wkładkę 22 mm- odległość wkładki do czoła zamka 22,5mm- bębenek mosiężny - 3 klucze w komplecie***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK MEBLOWY**- ZMB-2- otwór na wkładkę 22 mm- odległość wkładki do czoła zamka 30 mm- bębenek mosiężny - 3 klucze w komplecie***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAMEK WIERZCHNI Z WKŁADKĄ** - odległość od zamka do osi pokrętła 50 mm- 3 klucze w komplecie ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 50 szt.- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 5 szt.  | szt. | 55 |  |  |
|  | **ZAMEK DRZWIOWY**- 72/60 wkład prawy/lewy- wpuszczany- na wkładkę - zasuwka i zapadka metalowe***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 25 |  |  |
|  | **ZAMEK LISTWOWY** - uniwersalny prawy/lewy- szerokość blachy czołowej 16 mm- długość czoła 2000 mm, szerokość puszki 55 mm, wysokość puszki 233 mm otwór pod trzpień klamki:  kwadrat 8 mm- rozstaw zamka 92 mm- dormas 35 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 2 |  |  |
|  | **ZAMEK ZAPADKOWY ZASUWKOWY**- do profili aluminiowych KC30- rozstaw 92 mm- dormas 30 mm - szerokość listwy czołowej 24 mm- długość listwy czołowej 256 mm- kierunek lewo/prawo ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap  | szt. | 15 |  |  |
|  | **ZAMKNIĘCIE NA KŁÓDKĘ** - grubość minimum 1mm- średnica otworu 27 mm- średnica otworu na kłódkę 11 mm- stal nierdzewna ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZESTAW NAPRAWCZY DO ŁÓŻKA KOSZAROWEGO UNIWERSALNEGO WP2-27**- rama 80 x 190 cmskład zestawy:- podkładka fi 10 mm – 70 szt. PN -59/M-82007 ocynkowana - haczyk duży V – 126 szt.- sprężyna – 18 szt. drut stalowy sprężynowy fi 3 mm kl.B DIN 17223: PN 71/M 80057: ocynkowany- haczyk (średni) L- 48 mm – 14 szt.- haczyk (średni) L – 60 mm – 54 szt.haczyki drut stalowy ocynkowany fi 3mm PN 67-80026***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | kpl. | 20 |  |  |
|  | **UCHWYT UNIWERSALNY DO MOCOWANIA** - znaków/tablic na słupku 45-65 mm ocynk***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 40 |  |  |
|  | **SŁUPEK - RURA STALOWA DO MONTAŻU ZNAKÓW DROGOWYCH**- fi 60,3 mm, długość 3500 mm, ocynkowany z przyspawaną kotwą do zabetonowania oraz kapturkiem przeciwdeszczowym***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie   | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZAMEK DO SZAFY KARTOTEKOWEJ** - wkładka 1- długość wkładki 22 mm- długość rygla 110 mm- 2 klucze ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 5 |  |  |
|  | **DYSZA DO PIECYKA GRZEWCZEGO** - paliwo płynne (diesel) typ Kl 35, Kl 40 - DANFOSS 0,40gal/h ; kąt 60 S ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 60 |  |  |
|  | **DYSZA DO PIECYKA GRZEWCZEGO** - paliwo płynne (diesel) typ Kl 35, Kl 40- DANFOSS 0,75gal/h ; kąt 60 S ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 60 |  |  |
|  | **KONDENSATOR** - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- rozruchowy 8 µF 450 KNM ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PROGRAMATOR PALNIKA**- piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- typu Siemens LMO14.113C2E - napięcie 230V 50-60Hz ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TERMOSTAT** - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- typu sterownik MSK – 100w zestawie: sterownik mikroprocesorowy; czujnik temperatury z sylikonowym kablem; przepustnica z serwomechanizmem ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 10 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR** - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- typu zapłonowy Danfoss 052 F 4030 (zam. EBI 052F 0030)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR**- piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- typu zapłonowy typu FIDA mod.26/35 50% ITD.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TRANSFORMATOR** - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- zapłonowy SEO 284KT 20mA 11KV typ E620 "COVT TREVISO"***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY** - piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- pasujący do pompy DANFOSS BFP- nr. 57-90-10919***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY**- piecyka grzewczego typ Kl 35, Kl 40- zawór laboratories valve oczyszczający- P/N 5995-G501 NSN 4820013879550***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **FILTR POWIETRZA DO KOSIARKI** - pasujący do MAKITA PLM 4610***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 5 |  |  |
|  | **FILTR POWIETRZA DO KOSY** - pasujący do STHIL FS 300, FS 400***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 12 |  |  |
|  | **GŁOWICA ŻYŁKOWA DO KOSY**- pasująca do STIHL FS-460***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **BĘBEN SPRZĘGŁA DO PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ**- skok 3/8” P7W zestawie:- bęben sprzęgła z łożyskiem- kółko pływające- podkładka- zabezpieczenie ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PILARKI** - pasujący do ELEKTROMED- długość łańcucha 14” 35 cm- szerokość zęba prowadzącego 325” 1,5 mm- liczba ogniw prowadzących 56- ilość ogniw tnących 28***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PILARKI SPALINOWEJ** - pasujący do STHIL- długość łańcucha 14” 35 cm- szerokość zęba prowadzącego 1,3 mm- liczba ogniw prowadzących 52- podziałka skok łańcucha 3/8”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ SPALINOWEJ** - pasujący do STIHL- długość łańcucha 45 cm- szerokość zęba prowadzącego 1,5 mm- liczba ogniw prowadzących 68- podziałka skok łańcucha 3/8”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ SPALINOWEJ** - pasujący do STIHL- długość łańcucha 40 cm- szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm- liczba ogniw prowadzących 60- podziałka skok łańcucha 3/8”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH DO PIŁY** - pasujący do STHIL MS-362C - długość łańcucha 40 cm- szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm- liczba ogniw prowadzących 60- podziałka skok łańcucha 3/8”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁ ŁAŃCUCHOWYCH SPALINOWYCH** - pasujący do STHIL MS290- długość łańcucha 40 cm- szerokość zęba prowadzącego 1,6 mm- liczba ogniw prowadzących 60- podziałka skok łańcucha 3/8”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 20 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO PIŁY**- pasujący do HUSGVARNA - długość łańcucha 15” - szerokość zęba prowadzącego 1,5 mm- liczba ogniw prowadzących 64- podziałka skok łańcucha 325”***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 8 |  |  |
|  | **ŁOŻYSKO** - 6210-2z-C3 - wymiary 50 x 90 x 20 mm- uszczelnienie dwustronna stalowa blaszka***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŁOŻYSKO** - 6213-2RS/C3 P6- wymiary 65 x 120 x 23 mm- uszczelnienie dwustronne kauczukiem wzmocnienie blaszka ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI** - pasujący do kosiarki HECHT 5484SX- długość noża 46 cm (18”)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**- pasujący do kosiarki MEWA 21- 102 x 48 x 3 mm - otwór centrujący fi19 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 40 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI**- pasujący do kosiarki MURRAY - długość noża 50,5 cm (20”)- otwór centrujący fi 9,5 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO KOSIARKI** - pasujący do kosiarki PEZAL - długość noża 53 cm (21”)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ DO TRAKTORKA** - pasujący do AL-KO T13- komplet 2 sztuki lewy, prawy- długość noża 48,5 cm- średnica otworu fi 16 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | kpl | 2 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI**- pasujący HUSQUVARNA M145SV M145- długość noża 44 cm- średnica otworu fi 15,8 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI** - pasujący do NAC S460V - długość noża 45,5 cm- średnica otworu fi 15 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **NÓŻ TNĄCY DO KOSIARKI** - pasujący do PARTNER P-53-675DWA- długość noża 53 cm- średnica otworu fi 16 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **OPRAWA ŁOŻYSKA** - UB 1-2-4-1***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ USZCZELNIACZA** - (simmering) 65 x 90 x 10 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ USZCZELNIACZA** - (simmering) 75 x 100 x 10 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **POKRYWA OPRAWY ŁOŻYSKA** - UB 1-2-4-2***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ** - pasująca do piły HUSQVARNA- długość 45 cm (18”)- skok ogniwa 3/8”- szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)- ilość ogniw 68 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 4 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ** - pasująca do piły STIHL- długość 50 cm (20”)- skok ogniwa 3/8”- szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)- ilość ogniw 72 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO ŁAŃCUCHA TNĄCEGO PIŁY SPALINOWEJ**- pasująca do STIHL- długość 40 cm (16”)- skok ogniwa 3/8”- szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)- ilość ogniw 60 szt. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PIŁY SPALINOWEJ** - pasująca do STHIL MS 250 - długość 40 cm (16”)- skok ogniwa 3/8”- szerokość rowka 1,3 mm (0,050”)- ilość ogniw 55 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 3 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PIŁ SPALINOWYCH**- pasująca do STHIL MS 290- długość 40 cm (16”)- skok ogniwa 325”/8,25 mm- szerokość rowka 1,6 mm (0,063”)- ilość ogniw 67 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap – 3 szt.- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 12 szt. | szt. | 15 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PILARKI** - pasująca do pilarki ELEKTROMET - długość 35 cm (14”)- skok ogniwa 325”/8,25 mm- szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)- ilość ogniw 60 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **PROWADNICA DO PILARKI SPALINOWEJ** - pasująca do STHIL- długość 35 cm (14”)- skok ogniwa 3/8”- szerokość rowka 1,3 mm (0,050”)- ilość ogniw 52 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **PROWADNICA ŁAŃCUCHA DO PIŁY** - pasująca do HUSGVARNA - długość 38 cm (15”)- skok ogniwa 325”/8,25 mm- szerokość rowka 1,5 mm (0,058”)- ilość ogniw 64 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **PRZEKŁADNIA KĄTOWA DO KOSY** - pasująca do STIHL FS-410***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 3 |  |  |
|  | **PRZEKŁADNIA KĄTOWA DO KOSY** - pasująca do STIHL FS-460***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 7 |  |  |
|  | **SEGER W 65 X 2** - pierścień osadniczy sprężynujący - norma DIN 472***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOS SPALINOWYCH** - pasująca do urządzeń STIHL- typu CMR6H- gwint M10 x 1 mm L= 12,7- na klucz 16 mm*Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 16 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOSIARKI** - typu RJ19 HX- gwint 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm- na klucz 21 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO KOSIARKI**- typu F6TC- gwint 14 x 1,25 mm L= 19 mm- na klucz 21 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO PILAREK**- pasująca do urządzeń STIHL- typu BPMR7A- gwint 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm- na klucz 19 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO PIŁY** - typu AKC-0025- średnica gwintu 13 mm L= 11 mm- na klucz 19 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO TRAKTORKÓW** - typu 77-303-1- średnica gwintu 14 mm L= 19 mm- na klucz 16 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO STARSZYCH KOS** - typu RCJ 7Y- średnica gwintu 14 x 1,25 mm L= 9,5 mm- na klucz 19 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY** - pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 240 - średnica 250 mm- 40 ostrzy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY (TRÓJZĄB)**- pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 300 - średnica 300 mm- trzy ostrza***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA TRAWY** - pasująca do kosy spalinowej STIHL FS 310 - średnica 255 mm- 8 ostrzy***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA DO KOSY**- pasująca do STIHL FS 230- średnica 250/25,4 mm- 40 ostrzy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA**- pasująca do kosy STIHL FS 410- średnica 225 mm- 22 ostrza***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 4 |  |  |
|  | **TRÓJZĄB DO KOSY** - pasująca do STIHL FS-410 - średnica 230/25,4 mm- 4 ostrza***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 6 |  |  |
|  | **TRZYMAK NOŻA** - do kosiarki rotacyjnej MEWA- nr kat. 8245-036-010-309 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **WPUST PRYZMATYCZNY**- 8 x 7 x 50 mm- materiał stal- standard DIN 6885***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 2 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY**- pasujący do kos spalinowych FS 300. Zestaw składa się z 3 części:- świeca zapłonowa; - filtr powietrza;- filtr paliwa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY** - pasujący do kos spalinowych STIHL FS 240. Zestaw składa się z 3 części:- świeca zapłonowa;- filtr powietrza;- filtr paliwa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW SERWISOWY** - pasujący do kos spalinowych FS 310 Zestaw składa się z 3 części: - świeca zapłonowa; - filtr powietrza; - filtr paliwa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **KÓŁKO ZĘBATKA**- 3/8 7z- do łańcucha pilarki MS-250 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 3 |  |  |
|  | **SZCZOTKA NYLONOWA**- do kos i podkaszarek - materiał nylon - średnica fi 200 mm- średnica mocowania fi 25,4 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 2 |  |  |
|  | **PAPIER KRĄŻEK ŚCIERNY** - fi 150 mm- g. 60 - na rzep***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 100**- rolka 93 mm x 5 mb ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 120**- rolka 93 mm x 5 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 5 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 80** - arkusz 230 x 280 mm- podłoże papier typ C***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 20 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY G. 80** - rolka 93 mm x 5 mb***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY KRĄŻEK DO ŻYRAFY** - na rzep 225 - żółty gr 100***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 200 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY KRĄŻEK DO ŻYRAFY**- na rzep 225 - żółty gr 120***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 200 |  |  |
|  | **PIŁA TARCZOWA**- tarcza z płytkami HM (ze spiekami)- średnica 350 mm- średnica otworu 30 mm- grubość blachy 2,5 mm- grubość zęba – 3,6 mm- geometria zęba GS 10 zęby naprzemian skośne do cięcia poprzecznego - ilość zębów 60***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - 115 x 1,6 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - 230 x 1,8 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI** - 125 x 1,6 x 22,2 mm - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Gołdap | szt. | 50 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA LISTKOWA** - 115 x 22,22 mm g 80- talerz włókno szklane- płótno ścierne z korundem normalnym***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo | szt. | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU**- 125 x 1 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 150 |  |  |
|  | **ELEKTRODA RUTYLOWA** - 2,5 x 350 mm - opakowanie 5 kgZgodne z PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1:E 6030***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 1 |  |  |
|  | **ELEKTRODA RUTYLOWA** - 3,25 x 350 mm - opakowanie 5 kgZgodne z PN-EN ISO 2560-A: E 38 0 RC 11 AWS A5.1:E 6030***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 2 |  |  |
|  | **ELEKTRODA WOLFRAMOWA** - 3,0 x 175 mm - opakowanie 10 szt.Zgodna z PN-EN ISO 6848***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | op. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ** - podkład papier- mocowanie rzep - 125 mm g 100***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ** - podkład papier- mocowanie rzep - 125 mm g 60***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY DO SZLIFIERKI MIMOŚRODOWEJ** - podkład papier- mocowanie rzep - 125 mm g 80***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH** - 100 X 610 mm- GR 100 - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH** - 100 X 610 mm- LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH** - 100 X 610 mm- GR 60- LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH** - 100 X 610 mm- GR 80 - LS 307X – płótno sztywne nasyp kordowy ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIEREK TAŚMOWYCH** - 75 x 533 mm- GR 40 - płótno elastyczne nasyp korundowy samoostrzący***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 10 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - 125 x 1 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 70 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI** - 125 x 1,6 x 22,2 mm - wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - 125 x 2 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - 230 x 2 x 22,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 5 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA** - 125 x 6 x 22,2 mm- z obniżonym środkiem (wypukła) - materiał ścierny elektrokorund ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 106 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA** - 230 x 6 x 22,23 mm- z obniżonym środkiem (wypukła) - materiał ścierny elektrokorund ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 15 |  |  |
|  | **TARCZA SZLIFIERSKA** - 125 x 16 x 12,7 mm- ziarno 98C tlenek glinu - gr 60***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie | szt. | 15 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA BETONU** - DB 20 ogólna budowlana - 350 x 3 x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt.- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 10 szt.  | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA ASFALTU**- DBA 80 - 350 x 3 x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo  | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZE DIAMENTOWE DO CIĘCIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH** - DSB 90 cięcie na mokro - 350 mm x 3 mm x 20 mm  ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie – 10 szt. - Sekcji Obsługi Infrastruktury Węgorzewo – 10 szt.  | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO CIĘCIA MATERIAŁÓW WIELOWARSTWOWYCH**- cięcie na mokro i sucho - 350x20x3mm - zgodna EN13236***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 2 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA KORUNDOWA DO METALU** - 350 x 20 x 4,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA TNĄCA KORUNDOWA DO BETONU** - 350 x 20 x 4,2 mm- wykonana z tlenku glinu , żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. - do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.- spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 10 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO ZSZYWACZA 10 MM**- Typ A;53;530- stalowa galwanizowana (a=11,3 x n=0,75 mm) - opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | op. | 5 |  |  |
|  | **ZSZYWKI DO ZSZYWACZA 6 MM** - Typ J - 006- stalowe galwanizowane (a=11,3 x 7 mm)- opakowanie 1000 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | op. | 60 |  |  |
|  | **OSTRZE SEGMENTOWE ŁAMANE 22 MM**- opakowanie 10szt***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 1 |  |  |
|  | **ZESTAW BRZESZCZOTÓW DO DREWNA DO WYRZYNARKI ELEKTRYCZNEJ**- T101B- komplet 5 szt.*Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | kpl | 5 |  |  |
|  | **ZESTAW FREZÓW TRZPIENIOWYCH** - 8 mm uniwersalnych- D-74778- do użytku z frezarkami górnowrzecionowymi- komplet 22 szt. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | kpl | 1 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU DWUSTRONNY**- 300 x 25 mm- dwustronny układ zębów falisty ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 100 |  |  |
|  | **SZCZOTKA DOCZOŁOWA DRUCIANA** - z nakrętką fi 14 fi 80- uniwersalna gruby splot ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 6 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA** - zakres 8x12 mm W1- stal węglowa ocynkowana szerokość 8,5 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Bemowo Piskie  | szt. | 50 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA (TRYTYTKA)**- 7,6 x 400 mm- materiał nylon- kolor czarny - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 4 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA (TRYTYTKA)** - 2,5 x 100 mm - materiał nylon- kolor czarny - opakowanie 100 szt.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:***- Sekcji Obsługi Infrastruktury Giżycko  | szt. | 4 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA INFRASTRUKTURY** |  |
| **SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** |
|  | **Kabel S/FTP KAT. 6a DRUT wewnętrzny:** 4x2x23AWGŻyły: drut miedziany 23AWG, 0,57mm w powłoce PE 1,335mm; Powłoka: PCV min. 0,51mm; Średnica: 7,3mm; Ekran par: AL./pet 50/12µm; Obłożenie: siatka druciana 4x16x0,1mmDługość kabla: 305 m; Kolor powłoki: obojętny. Znakowanie kabla: Nadruk licznika długości w odstępach metrowych.Pakowanie: Karton lub szpula 305 m***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 5 |  |  |
|  | **Wtyk sieciowy przelotowy RJ45**Wtyk sieciowy przelotowy RJ45 8 pin kat. 6 FTP. Ekranowany. Mocowanie żyły: zaciskanie na każdej żyle za pomocą 3 zębów. Objemka zaciskana na ekranie kabla. Moduł prowadzący żyły kabla.Wtyki RJ45 przelotowy kat 7 FTP pass through 10szt EAN (GTIN) 5905274140276***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 200 |  |  |
|  | **Listwa zasilająca (antyprzepięciowa). Typ:** przeciwprzepięciowa**Liczba gniazd**: 5 typu E**Długość przewodu: min** 5 metrów, żyły miedziane, linka 3x1mm², zakończony wtyką typ F **Kolor listwy:** obojętnyWłącznik i zwłoczny bezpiecznik automatyczny**Max obciążenie min do :** 2300W. **Gwarancja min. 2 lata*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn SSŁiI. 11-500 Giżycko ul. Nowowiejska 20 tel: 727 014 266** | szt. | 50 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI (SSŁiI)** |  |
| **SŁUŻBA ŚB** |
|  | **DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 X 0,3 M.B. CIĘTY L-300.**  Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi). ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB****Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 800 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8MM (ŚREDNICA 8MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.** Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB****Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1200 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 10MM (ŚREDNICA 10MM, WYSOKOŚĆ 5 MM) OKRĄGŁA.** Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB****Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | kg. | 1000 |  |  |
|  | **ZAPINKI DO PALETYZACJI 16 MM**Służą do łączenia taśmy do paletyzacji PP. Zapinki metalowe 16 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB****Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 17000 |  |  |
|  | **TAŚMA DO PALETYZACJI 16 MM**Taśma polipropylenowa do spinania ładunków (palet) szerokość 16 mm biała na szpuli. Grubość 0,6 mm, wytrzymałość 245 kg, długość 1000 m, średnica rolki 200 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*- magazyn ŚB****Giżycko ul. Wojska Polskiego 21 tel: 727 014 213** | szt. | 180 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA ŚB** |  |
| **SŁUŻBA INŻ.- SAP.** |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA CZARNA 18MMx20M**Wymiary: Szerokość: 18MMDługość: min.20MKolor: czarnyDo owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 10 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22,23Grubość tarczy (mm): 1Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22Grubość tarczy (mm): 6,4Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **ZESTAW DO OSTRZENIA ŁAŃCUCHA 3/8' DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**Zestaw zawiera: 1 uchwyt pilnikaProwadnik pilnika z szablonem do ostrzenia ograniczników i/lub prowadnik z przymiarem Min. 2 pilniki okrągłeMin. 1 pilnik płaski do ograniczników ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **LINKA ROZRUSZNIKA DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP** linka rozrusznika do pilarek, podkaszarek i kos spalinowychŚrednica - 3,5 mmDługość - 90 cm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP** **3/8"** Ilość ogniw prowadzących: 56 zębów Profil zębów: kanciak***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5 DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**Długość: 15’’- 38 cm, Podziałka: 3/8 ‘’Rowek: 1.5 mmIlość ogniw: 56 szt. ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA DO Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP**Część zamienna do pilarki pasująca do Piły spalinowej HUSQVARNA 357 XP,Gwint zewnętrzny: 14,0 mm Obsługa: klucz 19 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PASEK KLINOWY 80109107****Materiał:** Gumowy korpus ze sznurkami poliestrowymiDługość: 1015mm Szerokość: 13***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
|  | **POMPKA OLEJOWA PIŁY** Metalowa pompka DO PIŁY SPALINOWEJ HUSQVARNA 357 XP ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA** Typu: CMR6HKlucz: 16 mmŚrednica gwintu: 10 mm Długość gwintu” 12,8 mm Długość całkowita- 52 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA** **Typu: BPR6ES / W20 EPR-U**Rozmiar klucza: 20,8 mm Gwint zewn. (mm): 14,0 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 4 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA** Typu: BPR6ESRozmiar klucza: 20,8 mm Gwint zewn. (mm): 14,0 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŚWIECA ZAPŁONOWA**Typu: YR 6 DES (YR6DES)Wymiar gwintu: M12x1,25Rozmiar klucza: 16Długość gwintu: 19***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **AMORTYZATOR DO PILARKA SPALINOWO-ŁAŃCUCHOWA "HUSGVARNA" 555** zbudowany jest z 2 wkładek metalowych z wypustem gwintu o średnicy 5mmDługość amortyzatora: 43 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **TAŚMA HAMULCA DO PILARKI SPALINOWEJ** **Pasuje do: pilarka spalinowo- łańcuchowa "husgvarna" 555,** ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **POKRYWA SPRZĘGŁA** Pasujący do pilarka spalinowo -łańcuchowa "husgvarna" 555, NR KAT. 501846104.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8" - 1,5 - 56,**łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarnadane łańcucha:-podziałka łańcucha - 3/8"-szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,-długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325" - 1,5 - 64,** element piły spalinowej husqvarna-długość prowadnicy -38cm;-grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;-ilość ogniw łańcucha -64szt;-przeskok łańcucha -0,325".***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38 CM 3/8 - 1,5,** prowadnica łańcucha tnącego do pilarek łańcuchowychtyp 56dl;szerokość rowka 1,5 mm, 058;skok łańcucha 3/8";długość prowadnicy 15" - 38 cm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38 CM 0,325" - 1,5** element piły spalinowej husqvarna-długość prowadnicy -38cm;-grubość rowka prowadzącego łańcuch -1,5mm;-ilość ogniw łańcucha -64szt;-przeskok łańcucha -0,325".***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PROWADNICA 45 CM 0,325" - 1,3,** - przeskok łańcucha: 0,325"- grubość rowka prowadzącego łańcuch: 1,3 mm- długość prowadnicy: 45 cm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **UCHWYT ROZRUSZNIKA PIŁY HUSQVARNA 357XP** stanowi zakończenie linki rozruchowej i służy do wygodnego jej uchwycenia.Część zamienna do piły łańcuchowej HUSQVARNA 357XP***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **TAWOTNICA DO PIŁY**Materiał: stal, tworzywo sztuczne Pojemność max: 50 g***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 11 |  |  |
|  | **PILNIK OKRĄGŁY DO OSTRZENIA T 4,8**Pilnik okrągły do samodzielnego ostrzenia łańcucha. średnica pilnika 4,8 mm - do łańcuchów o podziałce .325"Długość: 200 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  |  |
|  | **PILNIK PŁASKI DO OGRANICZNIKÓW**Płaski pilnik do regulacji wysokości ogranicznika zagłębienia w ogniwach tnących łańcucha.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 33 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350 MM/14"**WYMIARY: 350 MM/14"Szeroki zakres zastosowania: beton zbrojony itp.Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DIAMENTOWA DO ZADAŃ SPECJALNYCH 350 MM/14"** do cięcia bardzo szerokiego spektrum materiałowegoWYMIARY: 350 MM/14"Szeroki zakres zastosowania: asfalt, cegła, beton, beton zbrojony i inne. Kompatybilna z różnymi modelami przecinarek ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH STAL 350 MM/14",** **DO CIĘCIA STALI**Średnica: 350 MMMateriał: Żywica syntetyczna Przeznaczenie: Do cięcia stali i profili metalowych***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŚCIERNICA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH , ASFALT/ŻELIWO 350MM/14",**Średnica: 350MMMateriał: Żywica syntetycznaPrzeznaczenie: Do cięcia asfaltu i żeliwa ciągłego***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 6 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 0,325"-1,5-64 DO PILARKI HUSQVARNA**Łańcuch tnący do pilarki piły spalinowej łańcuchowej **0,325"; 1,5 mm; 64 ogniwa*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 0,325" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA*** Długość (cm/cal) 38/15
* Podziałka 0,325"
* 64 ogniw prowadzących
* Grubość ogniwa prowadzącego 1.5

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **PROWADNICA 38CM 3/8" 1,5 DO PILARKI HUSQVARNA**Długość: 38 cm/ 15 ‘’Podziałka łańcucha: 3/8’’Szerokość rowka: 1,5 mm ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 2 |  |  |
|  | **ŁAŃCUCH TNĄCY 3/8"-1,5-56 DO PILARKI HUSQVARNA**łańcuch tnący na prowadnicę 15" (38cm) do pilarek husqvarnadane łańcucha:-podziałka łańcucha - 3/8"-szerokość rowka prowadnicy - 1,5 mm,-długość łańcucha - 56 ogniw prowadzących (28 zębów tnących)***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA 125X6,4X22**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22Grubość tarczy (mm): 6,4Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.40**Średnica: 125 mm Średnica otworu: 22, 23 mm Gradacja: 40 Ziarno: Cyrkon***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIERNA LISTKOWA 125X22,2 GR.80**Średnica: 125 mm Średnica otworu: 22, 23 mm Gradacja: 80 Ziarno: Cyrkon***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIER.LISTKOWA FI125X22,2 GR.100**Średnica: 125 mm Średnica otworu: 22, 23 mm Gradacja: 100 Ziarno: Cyrkon***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA ŚCIER. LISTKOWA FI125X22,2 GR.120**Średnica: 125 mm Średnica otworu: 22, 23 mm Gradacja: 120Ziarno: Cyrkon***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1,0X22,2**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22,23Grubość tarczy (mm): 1Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **ELEKTRODA SPAWALNICZA ER 146 3,25MM**Elektrody z domieszką celulozyŚrednica: 3,25 mm Długość: 450 mm Opakowanie: 6,5 KG***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kg. | 13 |  |  |
|  | **KOMPLET WIERTEŁ KRĘTYCH DO METALU** zestaw wierteł krętych od 1,0 do 13,0mm co 0, 5 w kasecie - 25 szttolerancja ø: h8min. wiertło: 1mmmax. wiertło: 13 mm cięcie podczas obrotów w prawo***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | kpl. | 2 |  |  |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 54 MM**Średnica: 54 MMOkres przydatności: min 5 lat Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ŁATKA DO DĘTEK ŚREDNICA: 94MM**Średnica: 94 MMOkres przydatności: min 5 lat Przeznaczenie: do dętek samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów rolniczych***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 10X16**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI10x16Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 12-22MM**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI12x22Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 20-32**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI20x32Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 25-40**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI25x40Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 32-50**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI32x50Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **OPASKA ZACISKOWA FI 50-70MM**Opaska wykonana ze stali nierdzewnej Przeznaczona na wąż o średnicy: FI50x70Wielokrotnego użytku***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 12 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 15 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 15 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 20 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 20 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 26 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 26 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 30 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 30 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 ZEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 35 MMRodzaj: Zewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 12 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 12 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 22 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 22 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 24 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 24 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 28 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 28 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 32 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 32 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY SEGERA 35 WEWNĘTRZNY**Materiał: stalŚrednica nominalna: 35 MMRodzaj: Wewnętrzny ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 60 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN12X10**Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SNMateriał: Stal ocynkowanaŚrednica: 12***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN16X10**Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SNMateriał: Stal ocynkowanaŚrednica: 16***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN19X10**Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SNMateriał: Stal ocynkowanaŚrednica: 16***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJKA DO ZAKUCIA 2SN DN25X10**Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SNMateriał: Stal ocynkowanaŚrednica: 25***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 50 |  |  |
|  | **TULEJA ZACISKOWA NA WĄŻ DN32 2SN**Tuleja zaciskowa przeznaczona do zaciskania na wężach 2SNMateriał: Stal ocynkowanaŚrednica: 32***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN12MM 1/2" 275BAR**Szerokość nominalna: DN 12Ciśnienie robocze maksymalne: 275BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN10MM 3/8" 275BAR**Szerokość nominalna: DN 10Ciśnienie robocze maksymalne: 275BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN16MM 5/8" 250BAR**Szerokość nominalna: DN 16Ciśnienie robocze maksymalne: 250BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN20MM 3/4" 215BAR**Szerokość nominalna: DN 20Ciśnienie robocze maksymalne: 215BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN25MM 1"165BAR**Szerokość nominalna: DN 25Ciśnienie robocze maksymalne: 165BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **WĄŻ HYDRAULICZNY 2SN DN8MM 5/16"350BAR**Szerokość nominalna: DN 8Ciśnienie robocze maksymalne: 350BARZgodność z normą DIN EN 853***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | metr | 15 |  |  |
|  | **ZAKÓWKA PN08 DKOL M18X1,5**Średnica węża: 08Rozmiar gwintu: M18X1,5Typ gwintu: wewnętrznyMateriał: Stal ocynkowana /automatowa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA DKM/WNP DN10 M18X1,5**Średnica węża: 10Rozmiar gwintu: M18X1,5Typ gwintu: wewnętrzny Materiał: Stal ocynkowana /automatowaTyp uszczelnienia: stożek 60°***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAKUWKA WĘŻA PM12 DKOS M24X1.5**Średnica węża: 12Rozmiar gwintu: M24x1,5Materiał: Stal ocynkowana /automatowa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **ZAKUWKA WĘŻA PN 06 DKOL M16X1,5**Średnica węża: 06Rozmiar gwintu: M16X1,5Typ gwintu: wewnętrznyMateriał: Stal ocynkowana /automatowa***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **PŁÓTNO ŚCIERNE P40 ARKUSZ 230X280**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 40 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. |  80 |  |  |
|  | **PŁÓTNO ŚCIERNE P60 ARKUSZ 230X280**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 60 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80 ARKUSZ 230X280**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 80 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PŁÓTNO ŚCIERNE P80 PŁÓTNO P100 ARKUSZ 230X280**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 100 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PŁÓTNO ŚCIERNE P80 P120 ARKUSZ 230X280,**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 100 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **PŁÓTNO ŚCIERNE P80 P180 ARKUSZ 230X280**W kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. WYMIARY: 230X280GRADACJA: 180 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 80 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 ŻEŃSKA**Typ: FDługość: 19,2 mmGrubość materiały: 0,38 mmNa przewód o grubości w przedziale: 1-2,5 mm Materiał- mosiądz pokryty cyną***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KOŃCÓWKA KONEKT. 2,5 MĘSKA**Typ: płaski, 6,3 mmRodzaj: męski, A-2,5Materiał: mosiądzPrzekrój przewodu/ żyły: 1-25 mmWersja końcówki: nieizolowana***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 100 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU 300X25MM**Rozmiar: 300x25 mm Brzeszczot dwustronny Materiał: Stal węglowa ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 90 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 19MMX 20M**Wymiary: Szerokość: 19 MMDługość: min.20MKolor: czarnyDo owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 15MMX 10M**Wymiary: Szerokość: 15 MMDługość: min.10MKolor: czarnyDo owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 40 |  |  |
|  | **TAŚMA IZOLACYJNA 50/20 CZARNA**Wymiary: Szerokość- 50 mm Długość: min 20MKolor: Czarny Grubość: 0,13 mmDo owijania zwojów kabli, plombowania przewodów, oznaczania izolacji itp.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 30 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1X22**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22,23Grubość tarczy (mm): 1Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **PAPIER PARAFINOWANY ROLKA 100MMX110MB**Papier parafinowany dwustronnie woskowanyWymiary: Długość: min: 110 MBSzerokość: min: 100 mmGramatura: min 95 g/m2***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 3 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA STALI 300X20X3,2**Średnica tarczy: 300mm Średnica otworu środkowego: 20 mm Grubość tarczy:3,2 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA BETONU 300X20X3,2**Średnica tarczy: 300mm Średnica otworu środkowego: 20 mm Grubość tarczy:3,2 mm***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 1 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA INŻ.- SAP.** |  |
| **SŁUŻBA OPBMR** |
|  | **ŚCIERNICA LISTKOWA 125MM GR.120**Tarcza do szlifowania metalu i drewna listkowa uniwersalna 125mm P120pasująca do większości szlifierek kątowych dostępnych na rynku.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 23 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU 125x1x22**Średnica tarczy (mm): 125 Średnica otworu (mm): 22,23Grubość tarczy (mm): 1Wykonana z tlenku gliny, żywicy syntetycznej oraz tkaniny z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/minSpełniająca normę: PN-EN 12413 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 20 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P240**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 240 ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P220**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 220***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 120***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P120**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 120***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P100**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 100***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 120 |  |  |
|  | **ARKUSZ ŚCIERNY 230x280 MM P80**Papier ścierny w kształcie prostokątnych arkuszy do czyszczenia ręcznego o szerokim zastosowaniu. GRADACJA: 80***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn służby inż.- sap. Orzysz, Wojska Polskiego 33** | szt. | 102 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA OPBMR** |  |
| **SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80 230x280**- granulacja 60.Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80 230x280**- granulacja 80.Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80 230x280**- granulacja 100.Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80** 230x280- granulacja 120.Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PŁÓTNOŚCIERNE P80 230x280**- granulacja 150.Podłoże – płótno.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – klej żywica.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODNY230x280**- wykonanie: węglik krzemu- granulacja: 120.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY**- średnica: 150mm;- granulacja: 80.Podłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KRĄŻEK ŚCIERNY**- średnica: 150mm;- granulacja: 100Podłoże – papier.Ziarno – elektrokorund.Spoiwo – żywica syntetyczna.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **TARCZA DO SZLIFOWANIA**- rozmiar 125x22.Przeznaczona do szlifowania metalu.Wzmocniona żywicą syntetyczną oraz włóknem szklanym.Spełniająca normę PN-EN 12413.Tarcza do użytkowania ze szlifierkami kątowymi.Typ tarczy T27 wypukła.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  |  |
|  | **PLOMBA OŁOWIANA 8mm (średnica 8mm, wysokość 5 mm) okrągła.**Dwa otwory na drut do plombowania (służy do zabezpieczenia skrzyń amunicyjnych i pomieszczeń podlegających ochronie – magazyny środków bojowych).***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  |  |
|  | **DRUT DO PLOMB W ODCINKACH** Długość 300mm, grubość 0,6mm opleciony drutem stalowym grubości 0,3mm (do plombowania plombami ołowianymi). ***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kg | 120 |  |  |
|  | **TARCZA DO CIĘCIA METALU** - rozmiar 125x1x22Wykonana z tlenka glinu, żywicy syntetycznej oraz tkanina z włókna szklanego. Do prędkości obrotowej min. 12200 obr/min.Spełniająca normę PN-EN 12413***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 40 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA**Podstawowe dane techniczne:- długość: 200mm;- szerokość: 3,6.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA**Podstawowe dane techniczne:- długość: 430mm;- szerokość: 4,8.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA**Podstawowe dane techniczne:- długość: 160mm;- szerokość: 4,8.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA**Podstawowe dane techniczne:- długość: 200mm;- szerokość: 4,8.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **OPASKA KABLOWA ZACISKOWA PLASTIKOWA**Podstawowe dane techniczne:- długość: 370mm;- szerokość: 4,8.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 200 |  |  |
|  | **MIKROFIBRA DO POLEROWANIA**Mikrofibra do usuwania resztek materiałów polerskich oraz docierania resztek wosku z lakieru.- wymiary: min. 40 x 40cm.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 25 |  |  |
|  | **TALK TECHNICZNY**- opakowanie 1kg.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 5 |  |  |
|  | **PÓŁMASKA PRZECIWPYŁOWA Z ZAWORKIEM.**Maska chroni układ oddechowy przed pyłami, dymami, aerozolami ciekłymi, parami i gazami organicznymi.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 20 |  |  |
|  | **BRZESZCZOT DO METALU.**Podstawowe dane techniczne:- typ: RAM-B;- rodzaj ostrza: dwustronne, metal-metal;Wymiary:- długość: 300mm;- szerokość: 25mm;- grubość: 0,6 mm;- rodzaj materiału: stal HCS;- liczba zębów na cal: 24.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 100 |  |  |
|  | **KARTUSZ GAZOWY 400 ML**Minimalne dane techniczne:-Automatyczny zawór bezpieczeństwa-Zakres działania od -10 \* C do + 40 \*C-Certyfikat bezpieczeństwa: CE***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | szt. | 50 |  |  |
|  | **ZESTAW DO CZYSZCZENIA OPTYKI**Zestaw przeznaczony do noktowizorów oraz innego sprzętu optycznego.Minimalne dane techniczne:- 30 papierowych chusteczek do obiektywów;- dmuchawka do kurzu;- butelka płynu do czyszczenia.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Służby Uzbrojenia i Elektroniki .Giżycko ul. Wojska Polskiego 21** | kpl. | 100 |  |  |
| **RAZEM SŁUŻBA UZBROJENIA I ELEKTRONIKI** |  |
| **SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** |
|  | **PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY*** arkusz o wymiarach 230 mm x 280 mm (+/- 5%).
* granulacja:400-1 szt.
* granulacja:800-1 szt.
* granulacja:1000-1 szt.
* granulacja:2000-1 szt.

Podłoże – papier A/CMateriał – węglik krzemu.Do pracy na sucho i mokro.***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Bemowo Piskie****ul. Kętrzyńskiego 1** | szt. | 4 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE DO GWOŹDZIARKI PAPOWE 3,0X32 RING RYFLOWANE** * zastosowanie: gwoździarki papowe,
* wykorzystanie: mocowania pokryć dachowych oraz materiałów drewnianych itp.
* opakowanie: 1920 szt.,
* stalowe,
* długość: 32 mm,
* średnica: 3 mm,
* gwoździe łączone drutem, galwanizowane,
* łeb gwoździa: płaski i szeroki,
* kompatybilne ze wszystkimi gwoździarkami papowymi na rynku.

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Bemowo Piskie****ul. Kętrzyńskiego 1** | opak. | 15 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE 2,8X65 MM*** gwoździe budowlane
* powłoka: ocynk
* średnica: 2,8 mm,
* długość: 65 mm,
* materiał : stal niskowęglowa
* łeb gwoździa: płaski
* gładki trzpień

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Bemowo Piskie****ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 300 |  |  |
|  | **GWOŹDZIE 4,0X100 MM*** gwoździe budowlane
* powłoka: ocynk
* średnica: 4,0 mm,
* długość: 100 mm,
* materiał: stal niskowęglowa
* łeb gwoździa: płaski
* gładki trzpień

***Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Bemowo Piskie****ul. Kętrzyńskiego 1** | kg | 300 |  |  |
|  | **PRZEWÓD STEROWNICZY LIYY 5X0,25MM2 CZARNY*****Dostawa do magazynu wraz z rozładunkiem:*****- magazyn Bemowo Piskie****ul. Kętrzyńskiego 1** | mb | 200 |  |  |
| **RAZEM SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA** |  |
| **RAZEM CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO (A)****/wartość przenieść zamówienia podstawowego/**  |  |

**Uwaga!**

**plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem**.

 **UWAGI DOTYCZĄCE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :**

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, posiadać parametry, cechy i właściwości określone w deklaracji zgodności / certyfikacie zgodności producenta oraz opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w arkuszu ofertowym wycenić ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia bez względu na ilość materiału/wyrobu w paletach/opakowaniach pakowanych fabrycznie.

 **UWAGI DOTYCZĄCE DOSTAWY :**

1. **Dostawa obejmuje przetransportowanie towaru do magazynów wg. Wykazy Odbiorców wraz z rozładunkiem ze środka transportu, ustawieniem we wskazanym miejscu przez użytkownika na koszt Wykonawcy.**
2. Dostawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą wszelkie gwarancje producenta materiału, certyfikaty bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności. Wszystkie dokumenty wymienione w tabeli powyżej po nazwie materiału oraz gwarancje udzielane przez producentów (o ile nie są umieszczone na opakowaniach) Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej z chwilą dostarczenia towaru do magazynu 24 WOG lub prześle je pocztą przed planowaną dostawą. Dokumenty te mają być oznakowane numerem odpowiadającym liczbie porządkowej materiału/wyrobu z arkusza ofertowego (opisu przedmiotu zamówienia). Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim.
3. Atesty i certyfikaty obowiązujące w UE przedstawione np. w języku angielskim będą honorowane jeżeli zostaną przetłumaczone na język polski – to samo dotyczy dokumentów ze znakiem CE.
4. Zamówiony towar musi odpowiadać normom przedmiotowym i jakościowym zawartymi w "deklaracji zgodności" lub "certyfikacie zgodności" producenta.
5. Zamówiony towar należy dostarczyć do magazynów 24 WOG od poniedziałku do czwartku (tylko w dni robocze) w godz. 730 ÷ 1400. w piątek w godz. 700 ÷ 1100. O terminie dostawy należy powiadomić Zamawiającego telefonicznie (wg wykazu Odbiorców / adresatów) na min. 48 godz. przed dostawą towaru**.** Dostawę należy realizować: Zamówiony towar (każdy asortyment z osobna) na opakowaniach należy oznakować liczbą porządkową odpowiadającą liczbie z arkusza ofertowego ( np. : poz. nr 1 lub nr 1 + nr 2 ). Towar nie oznakowany nie będzie przyjmowany do magazynów. Palety EURO, zwykłe, nietypowe i fabryczne nie podlegają zwrotowi. Należy ich koszt wliczyć w cenę towaru.
6. W przypadku dostaw towaru za pośrednictwem firm spedycyjnych Zamawiający nie będzie kwitował odbioru towaru (odbioru paczek i palet) na dokumentach typu WZ przed dokładnym sprawdzeniem zawartości dostarczonych palet, nie będzie również zwracał palet w dniu dostawy zgodnie z treścią punktu 5**.** Rozładunek należy zapewnić zgodnie z punktem 1. (Należy uprzedzić dostawcę - przewoźnika).
7. Przy każdej dostawie towaru do magazynu Zamawiający wymaga obecności przedstawiciela Wykonawcy w przeciwnym razie przysługuje Zamawiającemu prawo nie przyjęcia towaru.
8. Wykonawca może wystawić fakturę VAT dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia do magazynów 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego (z uwzględnieniem podziału na poszczególne służby i sekcje ), zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie pokwitowanie odbioru towaru przez Zamawiającego (upoważnionego przedstawiciela 24 WOG) na dokumencie typu WZ(wystawiony w 3 – egzemplarzach). Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych na dany asortyment materiału - wyrobu.
9. W sprawie wjazdu na teren danej jednostki lub instytucji wojskowej proszę o wcześniejsze ustalenia z osobami podanymi do kontaktów – jak punkt 5 – podać markę i nr rejestracyjny pojazdu oraz Imię i Nazwisko Kierowcy/ów