**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Detektor sygnałów radiowych iProtect 1217 - wykrywa Wi-Fi, Bluetooth, 4G/LTE, 5G, sygnały do 6 GHz:

- Wykrywa aż 26 typów pasm

- Predefiniowane tryby wyszukiwania

- Czas pracy do 5 h

- 43 poziomy czułości alarmu

- Wysokopasmowa antena kierunkowa ułatwiającą lokalizowanie nadajników powyżej 2400 MH

- Obsługiwane kanały CDMA, GSM, ISM WCDMA, 3G, 4G/LTE, DECT Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Max

- W budowana bateria wbudowana bateria 6800 mAh 3,7 V

- Wejście antenowe Wejście 1: SMA, 2400 – 6000 MHz Wejście 2: SMA, 600 - 2400 MHz - spyshop.pl

1. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (I kat.) nieużywany, wolny od wad.   
   Dostarczony wyrób musi być tak zabezpieczony, aby w trakcie transportu, jak   
   i przechowywaniu w warunkach magazynowych nie uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu.
2. Produkty należy dostarczyć i rozładować na własny koszt i ryzyko.
3. Gwarancja na detektor sygnałów radiowych: 24 miesiące od daty dostawy.
4. Maksymalny termin dostawy: do 7 dni kalendarzowych od dnia wysłania zamówienia.