**KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:**

**„BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO "**

**CZĘŚĆ NR 3:**

**BUDOWA TYMCZASOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELICE NAD RZEKĄ BIAŁA LĄDECKA, DP NR 3229D**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Obmiar** | **Cj netto**  **[zł]** | **Wartość**  **Netto**  **[zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1**.** | **PRACE PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | |
| 1.1. | D.00.00.00 | Organizacja placu budowy | kpl | 1,000 |  |  |
| 1.2. | D.01.02.01 | Wykarczowanie krzewów i oczyszczenie terenu z roślinności | kpl | 1,000 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |
| 2. | **KONSTRUKCJA PRZYCZÓŁKA** | | | | | |
| 2.1. | M.14.01.01 | Wwibrowanie ścianki szczelnej GU12N-5,7 m | mb | 34,200 |  |  |
| 2.2. | M.14.01.01 | Montaż rozpór | kg | 2 737,025 |  |  |
| 2.3. | D.02.03.01 | Zasypka gruntowa Is=0,98 | m3 | 175,800 |  |  |
| 2.4. | D.02.03.01 | Podwalina z płyt drogowych | m2 | 95,400 |  |  |
| 2.5. | M.13.01.00 | Ścianka zapleczna z prefabrykatów drogowych typu L100x50 cm | mb | 16,000 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |
| 3. | **DOJAZD TYMCZASOWY** | | | | | |
| 3.1 | D.02.03.01 | Nasyp drogowy | m3 | 209,288 |  |  |
| 3.2 | D.04.05.01 | Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - 20 cm | m2 | 258,852 |  |  |
| 3.3 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0/31,5) - 20 cm | m2 | 246,526 |  |  |
| 3.4 | D.05.03.03 | Płyty drogowe gr. 15 cm | m2 | 246,526 |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚC NETTO** | | | | | |  |
| **podatek VAT 23%** | | | | | |  |
| **OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO** | | | | | |  |

Miejscowość …………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………………………………………

*podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*