**DWE 7-Port Multiplexer (DWE-USBM7)** lub równoważny

Ilość: 2 sztuki

Specyfikacja techniczna:

* Funkcja: Multiplexer USB dla kamer exploreHD
* Złącza: 7 portów USB dla kamer; 1 port USB do hosta; 1 złącze zasilania JST-PH 2.0
* Kompatybilność: Kamery exploreHD, Raspberry Pi
* Obsługiwane funkcje: Plug and play, Regulacja bitrate; Format kompresji MJPEG; opcje streamingu wideo
* Montaż: Otwory montażowe kompatybilne z Raspberry Pi
* Zasilanie: 5V