Załącznik nr 2 b

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ 2 - SZAFY METALOWE NA KLUCZE Z POJEMNIKAMI**

***1.* POJEMNIK METALOWY NA KLUCZE O WYMIARACH 60 x 65 *x 170***

*1. pojemnik metalowy,*

*2. z możliwością plombowania za pomocą tradycyjnej referentki*

*( wojskowej),*

*3. przystosowany do plombowania plasteliną,*

*4. pokrywa mocowana na zawiasie,*

*5. zestaw do plombowania osłonięty, zabezpieczony przed ingerencją,*

*6. śruby, nity itp. niewidoczne z zewnątrz,*

*7. wymiary zewnętrzne: 60 x 65 x 170 ( +/- 5 mm)*

*8. kolor – jasnoszary. RAL 7035*

*9. pojemnik będzie współpracował z poniższymi depozytorami*

*10. Gwarancja 24 miesiące.*

***2.*** ***SZAFA METALOWA NA KLUCZE 10 - SKRYTKOWA***

1. *szafa metalowa wykonana z blachy stalowej o grubości nie mniejszej niż*

*1,5 mm*

1. *blat drzwi wykonane z blachy stalowej 1,5 – 3,0 mm*
2. *zamykana na zamek kluczowy*
3. *wisząca*
4. *plombowana za pomocą referentki*
5. *konstrukcja dopasowana do przechowywania 10 pojemników z punktu 1*
6. *kolor – RAL 7035*
7. *ułożenie wewnętrzne - 2 przegrody w rzędzie poziomym*

*- 5 przegród w rzędzie pionowym*

1. ***SZAFA METALOWA NA KLUCZE 20 - SKRYTKOWA***
2. *korpus depozytora wykonany z blachy stalowej o grubości nie cieńszej*

*niż 3 mm,*

*2. blat drzwi wykonane z blachy stalowej 1,5 – 3,0 mm*

*3. kolor – jasnoszary, RAL 7035,*

*4. lakier proszkowy,*

*5. plombowana za pomocą referentki*

*6. w tylnej ścianie 4 otwory do zamocowania na ścianie wraz*

*z elementami do mocowania,*

*7 depozytor powinien posiadać 20 skrytek,*

*- 4 skrytki w rzędzie poziomym*

*- 5 w rzędzie pionowym*

*8. wielkość skrytek – standardowa****,*** *do współpracy z pojemnikiem z pkt. 1*

*9. Gwarancja 24 miesiące*

***4.*** ***SZAFA METALOWA NA KLUCZE 25 - SKRYTKOWA***

*1. korpus depozytora wykonany z blachy stalowej o grubości nie cieńszej*

*niż 1,5 mm,*

*2. blat drzwi wykonane z blachy stalowej 1,5 – 3,0 mm*

*3. kolor – jasnoszary, RAL 7035,*

*4. lakier proszkowy,*

*5. plombowana za pomocą referentki*

*6. w tylnej ścianie 4 otwory do zamocowania na ścianie wraz*

*z elementami do mocowania,*

1. *depozytor powinien posiadać 25 skrytek*

*8. wielkość skrytek – standardowa, do współpracy z pojemnikiem z pkt. 1*

1. *Gwarancja 24 miesiące*

***5.*** ***SZAFA METALOWA NA KLUCZE 60 - SKRYTKOWA***

*1.korpus depozytora wykonany z blachy stalowej o grubości nie cieńszej*

*3,0 mm,*

*2. blat drzwi wykonane z blachy stalowej 3,0 mm*

*3. kolor – jasnoszary, RAL 7035,*

*4. lakier proszkowy,*

*5. elementy plombowana za pomocą referentki*

*6. w tylnej ścianie 4 otwory do zamocowania na ścianie wraz*

*z elementami do mocowania,*

*7 depozytor powinien posiadać 60 skrytek*

*8 . wielkość skrytek – standardowa, do współpracy z pojemnikiem z pkt. 1*

*9. zamykana na klucz*

*9. gwarancja 24 miesiące*

***6. WOREK EWAKUACYJNY Z LINKĄ ZABEZPIECZAJACĄ***

1. *przeznaczony do ewakuacji sprzętu oraz dokumentacji niejawnej.*
2. *powinien chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamoknięciem,*
3. *wykonanie – z plawilu ( tkanina nośnik pokryta syntetykami )*
4. *posiada dwie taśmy ( regulowane) do przenoszenia na plecach*
5. *posiada dwa poprzeczne uchwyty boczne*
6. *kolor zielony*
7. *możliwość plombowania za pomocą referentkli*
8. *możliwość zamknięcia na kłódkę*
9. *linka stalowa pokryta PCV o średnicy 3 mm i długości około 34 cm,*

*kłódka klasy 4 wg PN-EN 12320:2013-04*

1. *wymiary: - podstawa okrągła 400 x 400 mm x wys. 800 mm*
2. *pojemność około 81 l*

***7. SKRZYNIA ALUMINIOWA DO EWAKUACJI DOKUMENTÓW***

*1. aluminiowa skrzynia ewakuacyjna*

*2. przeznaczona do transportu ewakuowanej dokumentacji niejawnej*

*3. zabezpieczająca szczelną ochronę przed kurzem*

*4. odporna na temperaturę, działanie czynników atmosferycznych i korozję*

*5. posiada dodatkowe wzmocnienie aluminiowe ( nie plastikowe) na narożnikach*

*wieka*

1. *wzmocniona obudowa z samoczynnie składanymi uchwytami transportowymi*
2. *dźwigniowe zamki zaczepowe z otworami na wkładki bębnowe lub kłódki*

*( w zestawie komplet wkładek z 2 kluczami)*

1. *możliwość plombowania*
2. *wymiar zewnętrzny: 775/785 x 380/390 x 370/380mm*
3. *wago około 7,00 kg*
4. ***SKRZYNIA TRANSPORTOWO – DEPOZYTOWA ( wzór- model 3I-2918-14B-C)***
5. *powinna posiadać wbudowane zamki bębnowe lub uchwyty na kłódki z możliwością plombowania pieczęcią do teczek pracy*
6. *powinna być szczelna, zabezpieczając przed kurzem znajdujące się wewnątrz dokumenty*
7. *odporna czynniki atmosferyczne*
8. *powinna posiadać dwa ergonomiczne składane uchwyty pokryte tworzywem sztucznym ( ogumowane)*
9. *możliwość układania skrzyń w stos*
10. *powinna posiadać kółka jezdne*
11. *wymiary: 1. zewnętrzne – długość 80,00 - 80,10 cm*

*- szerokość 52,10 - 52,20 cm*

*- wysokość 39,80 - 40,00 cm*

*2. wewnętrzne: - długość 73,60 – 73,70 cm*

*- szerokość 45,65 - 45,75 cm*

*- wysokość 35,50 - 35,65 cm*

*3 wieko skrzyni(głębokość) - 6,30 - 6,40 cm*

*4. zasobnik ( głębokość) - 29,20 - 29,30 cm*

*8. certyfikaty : MIL – C 4150J/IP67*

*MIL – STD – 648C*

*MIL – STD -810F*

*9.certyfikaty dołączone do skrzyń podczas dostawy*

*10.gwarancja – 24 miesiące*

*Zgodnie z postanowieniami art. 99 ust. 5 ustaw Pzp Zamawiający wskazał w dokumentacji postepowania kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Wszelkie zapisy wskazujące na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytać wraz z wyrazami „ lub równoważne”. Nazwy własne są jedynie przykładowe, nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Wykonawca, oferując przedmiot równoważny do opisywanego w specyfikacji jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych i jakościowych, określonych przez Zamawiającego w specyfikacji, jako parametry równoważności.*

OPRACOWAŁ