Załącznik nr 6 do zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zamawiający: 24 WOG Giżycko ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko

**Przedmiotem zamówienia jest:** konserwacja zaworów pierwszeństwa zainstalowanych w budynkach na terenie kompleksów wojskowych w m.: Giżycko, Orzysz i Węgorzewo.

**1. Zakres prac konserwacyjnych i napraw obejmować będzie:**

* przyjęcie zaworów pierwszeństwa zaworów odcinających, filtrów i wykonanie opinii technicznej wraz z oceną przydatności;
* utrzymanie w czystości pomieszczeń, w których znajdują się zawory pierwszeństwa po wykonaniu usługi konserwacyjnej;
* utrzymanie zaworów pierwszeństwa w czystości po wykonaniu usługi konserwacyjnej;
* dokonanie regulacji ciśnienia na zaworze pierwszeństwa,
* sprawdzenie oraz oczyszczenie wkładu filtracyjnego w zaworze pierwszeństwa i filtrze;
* dokonanie wpisu w książkach pracy zaworów pierwszeństwa;
* wykonanie czynności konserwacyjnych zaworów pierwszeństwa na podstawie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi i uruchomienia producenta;
* sporządzić protokół z wykonanych czynności.

**2. Sporządzenie protokołu z wykonanych czynności.**

Protokół wykonanych czynności musi obejmować pełny zakres wymienionych w pkt. 1 wraz z określeniem niezbędnych potrzeb napraw wykraczających poza umowny zakres czynności konserwacyjnych celem osiągnięcia pełnej sprawności technicznej.

**3. Przewidziane przeglądy konserwacyjne należy wykonać w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy.**

Ostateczny dzień wykonania przeglądów Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego, Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury.

**4. Materiały eksploatacyjne wchodzące w zakres czynności konserwacyjnych:**

- materiały konserwacyjne niezbędne do wykonania bieżącej konserwacji np. uszczelki, szczeliwo, wkłady filtrów, śruby, nakrętki, materiały do wykonania czynności zapobiegawczych przed dalszym skutkiem powstałych awarii,

- narzędzia do obsługi i czyszczenia,

- przyrządy do sprawdzeń i regulacji.

**5. Wykaz zaworów pierwszeństwa.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Miejsce zamontowania zaworu pierwszeństwa | Model zaworu pierwszeństwa | Ilość /szt./ |
| 1 | Giżycko, ul. Nowowiejska 20 - bud. nr 5 | Honeywell W 300 65A DN 65 | 1 |
| 2 | Giżycko, ul. Moniuszki 7 - bud. nr 2 | Honeywell DN 40 | 1 |
| 3 | Węgorzewo ul. Gen. J. Bema 7- bud. nr 9 | DH 300 DN 50 | 1 |
| 4 | Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 – bud. nr 268 | DANFOS BZ230AS 018F6176 DN 50 | 1 |
| 5 | Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 – bud. nr 269 | DANFOS 018F 7363 DN 50 | 1 |
| 6 | Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 – bud. nr 269 | Honeywell 34/15 STD/PSP model W-100 DN 50 | 1 |
| 7 | Orzysz, ul. Wojska Polskiego 33 – bud. nr 326 | Honeywell 34/15 STD/PSP model W-100 DN 50 | 1 |

**Uwagi ogólne:**

1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zauważonych usterkach wykraczających poza zakres prac konserwacyjnych jak również kwalifikujących urządzenia do naprawy lub wymiany.

2. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wykonywania przeglądu serwisowo-konserwacyjnego oraz zachować bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

3. Wykonawca w pełni odpowiada za zawinione przez siebie szkody i straty powstałe w związku z prowadzonymi przez siebie pracami u zmawiającego lub osób trzecich.

4. Wykonawca w pełni odpowiada za skutki nie przestrzegania przepisów bhp i o ochronie przeciwpożarowej wynikłe w okresie wykonywania prac.

5. Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku (załącznik nr ….do zaproszenia ) wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami. W sprawach związanych z realizacją zamówienia należy kierować się do osób wskazanych w zaproszeniu lub umowie jako do kontaktów. Te same procedury dotyczą także ewentualnych podwykonawców.

6. Wykonawca (podwykonawca), jeżeli do realizacji zamówienia na terenie chronionej jednostki lub instytucji wojskowej będzie planował skierowanie cudzoziemców, winien jest dostarczyć do zamawiającego, wykaz cudzoziemców wraz z wymaganymi danymi (załącznik nr …… do zaproszenia) celem uzyskania niezbędnej opinii w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej (czas oczekiwania 10 dni) od właściwej terenowo Ekspozytury Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Warunkiem uzyskania zgody wejścia na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej cudzoziemców zatrudnionych u wykonawcy (podwykonawcy) jest uzyskanie pozytywnej opinii SKW w sprawie wstępu cudzoziemców na teren chronionej jednostki lub instytucji wojskowej oraz zgoda właściwego Dowódcy/Komendanta/Szefa jednostki wojskowej/ instytucji na terenie której realizowane będzie zamówienie.

7.Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazu używania aparatów latających, bezzałogowych statków powietrznych typu "Dron" na terenie Jednostki Wojskowej.

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**