**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie dwóch kotłów wodnych WR10 i WR5 do badania UDT (rewizja wewnętrzna kotłów) polegające na oczyszczeniu powierzchni rur części ciśnieniowej   
i przestrzeni między nimi w Ciepłowni nr 11 ul. Dojazdowa 22 w Elblągu metodą suchą – bez użycia wody.

2. Czyszczenie ma polegać na: oczyszczeniu bez użycia wody powierzchni rur w kotłach, ekonomizerach i przedmuchaniu powietrzem do stopnia umożliwiającego oględziny wewnątrz kotłów.

3. Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie uprawnień eksploatacyjnych oraz dozorowych GR 2 w zakresie kotłów parowych wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy wyższej niż 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi.

4. Wykonawca powinien posiadać odpowiednie środki, kwalifikacje i wiedzę techniczną   
 niezbędne do realizacji Zamówienia.

5. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji Zamówienia Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wynagrodzenie uwzględnia koszt materiałów niezbędnych do wykonania Zamówienia.

6. Zamawiający udostępni przyłącze ze sprężonym powietrzem.

7. Realizacja zadania:

* Czyszczenie kotła WR5 – do 20.09.2024 r. (dokładne terminy będą ustalone między stronami telefonicznie lub e-mailowo).
* Czyszczenie kotła WR10 – do 20.10.2024 r. (dokładne terminy będą ustalone między stronami telefonicznie lub e-mailowo).