**Wymagania i wytyczne na etapie składania ofert**

1. **Wymagania Zamawiającego do spełnienia przez Wykonawców na etapie składania ofert:**

Wykonawca zobowiązany jest do podania na platformie OpenNexus:

* ceny netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wykonawca zobowiązany jest do:

* dołączenia wypełnionego formularza ofertowego, w którym należy podać cenę netto
w zł, podatek VAT w zł i cenę brutto w zł za realizację przedmiotu zamówienia – formularz ofertowy należy wypełnić według wzoru załączonego do zapytania ofertowego.
* dołączenia podpisanego oświadczenia dotyczącego przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę lub osoby umocowane do reprezentacji danego podmiotu. Konieczność spełnienia w/w wymogu wynika
z opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej „Zawiadomienia dla podmiotów gospodarczych, importerów i eksporterów".
* przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc wykonania przedmiotu zamówienia celem prawidłowego przygotowania oferty wraz z wymaganymi dokumentami, które należy dołączyć do oferty. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu chęć przeprowadzenia wizji lokalnej na adres e-mail: mzimoch@eko-region.pl lub telefonicznie bądź za pośrednictwem platformy zakupowej.

Data wizji lokalnej dla każdej lokalizacji zostanie wyznaczona przez Zamawiającego.

Wykonawca otrzyma potwierdzenie odbycia wizji lokalnej w każdym obiekcie Zamawiającego.

* dołączenia świadectwa kwalifikacyjnego SEP, w tym swoich pracowników na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2);
* dołączenia świadectwa wzorcowania dla kamery termowizyjnej - badanie termowizyjne winny być prowadzone przez Wykonawcę za pomocą kamery termowizyjnej dużej rozdzielczości, a w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego teleobiektywu umożliwiającego szybkie wykrycie i zlokalizowanie usterek i anomalii technicznych.

Kamera winna charakteryzować się m.in. następującymi parametrami (parametry minimalne):

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj detektora | 320x240 |
| Zakres spektralny | 8~14 µm |
| Rozmiar piksela | 25 µm |
| Czułość termiczna | 60 mK |
| Ustawianie ostrości | Stała ogniskowa |
| IFOV (obiektyw standardowy) | 2.33 mrad |
| Ostrość min. (obiektyw standardowy) | 0.5 m |
| Obiektyw (pole widzenia/ogniskowa) | 42.5°\*32.5°/7 mm |
| Wyświetlacz | 3.5", LCD wysokiej jasności |
| Tryb obrazu | IR / Wizualny / MIF / PiP |
| Zoom | x2 / x4 |
| Zakres temperatur | -20°C - 35°C |
| Dokładność | ±2°C lub 2% odczytu (dla temp. otoczenia pomiędzy 15°C - 35°Ci temp. obiektu powyżej 0°C) |
| Tryb analizy obrazu | Wskazanie temp.: min, max. alarm temp. |

Spis dokumentów koniecznych do złożenia przez Wykonawcę:

* formularz ofertowy.
* oświadczenie dotyczące przestrzegania przez partnerów handlowych ograniczeń wprowadzonych przez UE w związku z trwającą na Ukrainie agresją rosyjską
i nałożonymi w związku z tym sankcjami gospodarczymi.
* potwierdzenie odbycia wizji lokalnej dla każdej lokalizacji Zamawiającego.
* kserokopię świadectwa kwalifikacyjnego SEP, w tym swoich pracowników na stanowisku Eksploatacji i Dozoru dla Grupy 1 i Grupy 2 uprawniające do pomiarów urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (G1) oraz urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (G2);
* świadectwo wzorcowania dla kamery termowizyjnej - badanie termowizyjne winny być prowadzone przez Wykonawcę za pomocą kamery termowizyjnej dużej rozdzielczości, a w razie potrzeby z użyciem odpowiedniego teleobiektywu umożliwiającego szybkie wykrycie i zlokalizowanie usterek i anomalii technicznych.
1. **Wytyczne na etapie składania ofert:**
2. Wszelkie propozycje zmian do projektu umowy można przesyłać maksymalnie do ostatniego dnia składania ofert.
3. Wszelkie pytania i uwagi do przedmiotu zapytania można przesyłać maksymalnie do ostatniego dnia składania ofert.
4. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu badań na każdym z obiektów Zamawiającego.
5. **Kryterium oceny ofert:**

Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie najniższa cena netto. Oferta z najniższą ceną netto musi spełniać wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

1. **Wybór oferty:**

Z Wykonawcą, który przedstawi najniższą cenę netto zostanie zawarta umowa w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zaznacza się, że Zamawiający uprawniony jest do unieważnienia postępowania i niedokonania wyboru Wykonawcy spośród złożonych ofert.