Część 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa przedmiotu zamówienia   
   *(nazwa powinna rozpoczynać się od słów: Usługa, Dostawa, Robota budowlana)*

Dostawa materiałów branży malarskiej i ogólnobudowlanej.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( w przypadku sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia zawsze należy zachować formę niniejszego wzoru)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Uwagi.** |
| 1 | **Antykorozyjna farba do metalu (styrenowa) – tlenkowa czerwona.** Właściwości: wydajność praktyczna min. 9 m2/l - gęstość 1,2 - 1,5 g/cm3 **(1opakowanie - 1 litr)** | l | 38 | **(1opakowanie - 1 litr)** |
| 2 | **Farba nitro khaki ciemna** - do malowania powierzchni metalowych wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. Matowa z możliwością nałożenia drugiej powierzchni innej barwy farby nitrocelulozowej. Właściwości:- postać ciecz - barwa khaki - zapach charakterystyczny dla rozcieńczalników - gęstość 1,1 - 1,15g/cm3- **(opakowanie: 1l lub 5l lub 10l)** | l | 135 | **(opakowanie: 1l lub 5l lub 10l)** |
| 3 | **Farba nitro czarna** – do malowania powierzchni metalowych wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. **Matowa** z możliwością nałożenia drugiej powierzchni innej barwy farby nitrocelulozowej. Właściwości: - postać ciecz - barwa czarna - zapach charakterystyczny dla rozcieńczalników - praktyczna - gęstość 1,1 - 1,2g/cm3 **(1opakowanie: - 1litr)** | l | 38 | **(1opakowanie: - 1litr)** |
| 4 | **Farba nitro żółta** – do malowania powierzchni metalowych wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. **Matowa** z możliwością nałożenia drugiej powierzchni innej barwy farby nitrocelulozowej. Właściwości: - postać ciecz - barwa żółta - zapach charakterystyczny dla rozcieńczalników - praktyczna - gęstość 1,1 - 1,2g/cm3 **(1opakowanie: - 1litr)** | l | 7 | **(1opakowanie: - 1litr)** |
| 5 | **Farba nitro biała** – do malowania powierzchni metalowych wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. **Matowa** z możliwością nałożenia drugiej powierzchni innej barwy farby nitrocelulozowej. Właściwości: - postać ciecz - barwa biała - zapach charakterystyczny dla rozcieńczalników - praktyczna - gęstość 1,1 - 1,2g/cm3 **(1opakowanie: - 1litr)** | l | 7 | **(1opakowanie: - 1litr)** |
| 6. | **Farba nitro czerwona** – do malowania powierzchni metalowych wewnętrznych i zewnętrznych. Przeznaczona do nanoszenia pędzlem lub natryskiem. **Matowa** z możliwością nałożenia drugiej powierzchni innej barwy farby nitrocelulozowej. Właściwości: - postać ciecz - barwa czerwona - zapach charakterystyczny dla rozcieńczalników - praktyczna - gęstość 1,1 - 1,2g/cm3 **(1opakowanie: - 1litr)** | l | 7 | **(1opakowanie: - 1litr)** |
| 7 | **Rozpuszczalnik uniwersalny**  - do rozcieńczania lakierów, farb i innych wyrobów ftalowych i olejnych, bitumicznych oraz pokostów.  **(1opakowanie - 1l, 5l )** | l | 42 | **(1opakowanie - 1l, 5l )** |
| 8 | **Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych**   - do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii, lakierów, do mycia urządzeń i narzędzi malarskich. **(1opakowanie - 5l )** | l | 70 | **(1opakowanie - 5l )** |
| 9 | **Pędzel płaski 50X15MM** typ angielski. | szt. | 65 |  |
| 10 | **Szczotka druciana ręczna (czterorzędowa)** w oprawie drewnianej:  - do usuwania z zanieczyszczeń i rdzy, przygotowania i czyszczenia części metalowych. Część robocza wykonana z drutów stalowego hartowanego gładkiego - długość 25 mm. Długość części roboczej 130 – 150mm. | szt. | 44 |  |
| 11 | **Szczotka doczołowa FI 50 z trzpieniem**. Przeznaczona do zamocowania we wrzecionie wiertarki. Trzpień fi 6mm, max. 4500 obr/min. Drut stalowy, falisty. | szt. | 38 |  |
| 12 | **Papier ścierny 230x280, granulacja 120.** | szt. | 10 | 1szt=1 ark. o wym. 230x280 |
| 13 | **Papier ścierny 230x280, granulacja 80.** | szt. | 10 | 1szt=1 ark. o wym. 230x280 |