**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług naprawy pojazdów medycznych na podstawie protokołów stanu technicznego, dla jednostek wojskowych, będących   
w rejonie odpowiedzialności 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie.

Kod CPV – 50110000-9 usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych   
i podobnego sprzętu oraz podobne usługi

1. **UŻYTKOWNIK** : 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA - CHOSZCZNO

**PRZEDMIOT NAPRAWY :** Samochód sanitarny 4 noszowy marki SCAM SM T 50.

nr rejestracyjny :UG 00995.

Nr VIN : ZA9A5B04A40G40256.

Rok produkcji : 2004.

Podstawa opisu : Protokół Stanu Technicznego nr 50/med./15wog/25  
 z dnia 26.02.2025 r.

OPIS STANU TECHNICZNEGO – ZAKRES NAPRAWY ( PST nr1)

Weryfikacja i naprawa elementów nadwozia, uszczelnienie silnika i układu przeniesienia napędu, weryfikacja i naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i części nadwozia specjalnego, układu hamulcowego, naprawy blacharskie i lakiernicze poszycia karoserii.

W trakcie weryfikacji stwierdzono konieczność wykonania następujących czynności naprawczych:

* naprawa elementów blacharskich kabiny pojazdu.
* Wymiana elementów połączeń gumowych nadwozia (listwy maskujące, uszczelki drzwi i szyb pojazdu).
* Wymiana ograniczników drzwi oraz mechanizmu regulacji poziomu ustawienia świateł mijania pojazdu.
* Wymiana uszczelnienia silnika, skrzyni biegów, skrzyni rozdzielczej pojazdu.
* Naprawa układu hamulcowego, wymiana korektora siły hamowania pojazdu.
* naprawa nieszczelności poszycia dachu i ścian oraz podłogi kontenera specjalnego pojazdu, naprawy powłoki lakierniczej.
* naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i przedziału kontenera specjalnego.
* naprawy poszycia ścian sufitu i podłogi kontenera specjalnego, naprawy lakiernicze kabiny i kontenera specjalnego, oznaczenie kontenera specjalnego logiem krzyża.

Części i płyny eksploatacyjne niezbędne do wykonania w/w naprawy wchodzą   
w zakres wykonania usługi. Transport pojazdu (przejazd z użyciem zestawu niskopodwoziowego) do miejsca wykonania usługi spoczywa na wykonawcy. Odbiór pojazdu z miejsca wykonania usługi spoczywa na użytkowniku, po wcześniejszym ustaleniu odbioru terminu z wykonawcą.

Naprawa zakończona wykonaniem badania technicznego na uprawnionej stacji   
z pozytywnym wynikiem na koszt Wykonawcy.

OKRES GWARANCJI PO WYKONANEJ NAPRAWIE – 24 miesięcy od dnia przekazania pojazdu

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PO WYKONANEJ USŁUDZE BĘDZIE PODSTAWĄ GWARANCJI NA WYKONANĄ USŁUGĘ

1. **UŻYTKOWNIK** : 12 BRYGADA ZMECHANIZOWANA - STARGARD **PRZEDMIOT NAPRAWY :** Samochód sanitarny 4-noszowy IVECO 40E15WM.

Nr rejestracyjny : UC 02999.

Nr VIN : ZCFD40A80C9038100.

Rok produkcji : 2011.

Podstawa opisu : Protokół Stanu Technicznego nr 53/med./15wog/2025   
 z dnia 06.03.2025 r.

OPIS STANU TECHNICZNEGO – ZAKRES NAPRAWY ( PST Nr 2)

Weryfikacja i naprawa elementów nadwozia, uszczelnienie silnika i układu przeniesienia napędu, weryfikacja i naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i części nadwozia specjalnego, układu hamulcowego, naprawy blacharskie i lakiernicze poszycia karoserii.

W trakcie weryfikacji stwierdzono konieczność wykonania następujących czynności naprawczych:

* naprawa elementów blacharskich kabiny pojazdu.
* Wymiana elementów połączeń gumowych nadwozia (listwy maskujące, uszczelki drzwi i szyb pojazdu).
* naprawa nieszczelności pokrycia dachu i ścian oraz podłogi kontenera specjalnego pojazdu.
* naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i przedziału kontenera specjalnego -korozja lamp oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu kabiny i części specjalnej.
* naprawy poszycia ścian, sufitu i podłogi kontenera specjalnego, naprawy lakiernicze kabiny i kontenera specjalnego, oznaczenie kontenera specjalnego logiem krzyża.

Części i płyny eksploatacyjne niezbędne do wykonania w/w naprawy wchodzą   
w zakres wykonania usługi. Transport pojazdu (przejazd z użyciem zestawu niskopodwoziowego) do miejsca wykonania usługi spoczywa na wykonawcy. Odbiór pojazdu z miejsca wykonania usługi spoczywa na użytkowniku, po wcześniejszym ustaleniu odbioru terminu z wykonawcą.

Naprawa zakończona wykonaniem badania technicznego na uprawnionej stacji   
z pozytywnym wynikiem na koszt Wykonawcy.

OKRES GWARANCJI PO WYKONANEJ NAPRAWIE –24 miesięcy od dnia przekazania pojazdu

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PO WYKONANEJ USŁUDZE BĘDZIE PODSTAWĄ GWARANCJI NA WYKONANĄ USŁUGĘ

1. **UŻYTKOWNIK** : 12 BATALION DOWODZENIA - SZCZECIN

**PRZEDMIOT NAPRAWY :** Samochód sanitarny IVECO 40E13WM.

Nr rejestracyjny : UG 03349.

Nr VIN : ZCFD4098089034822.

Rok produkcji : 2007.

Podstawa opisu : Protokół Stanu Technicznego Nr 51/med./15wog/2025   
 z dnia 26.02.2025 r.

OPIS STANU TECHNICZNEGO – ZAKRES NAPRAWY ( PST Nr 3)

Weryfikacja i naprawa elementów nadwozia, uszczelnienie silnika i układu przeniesienia napędu, weryfikacja i naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i części nadwozia specjalnego, układu hamulcowego, naprawy blacharskie i lakiernicze poszycia karoserii i naprawa urządzenia wentylacyjnego kabiny kierowcy, i urządzenia grzewczego typu WEBASTO, naprawa zamków drzwi kabiny, naprawa układu chłodzenia silnika, naprawa klimatyzacji.

W trakcie weryfikacji stwierdzono konieczność wykonania następujących czynności naprawczych:

* naprawa zamków drzwi kabiny i przedziału specjalnego.
* naprawa urządzenia wentylacyjnego kabiny- brak możliwości sterowania nadmuchem powietrza do kabiny.
* naprawa urządzenia grzewczego typu WEBASTO- samoistne wyłączanie się, hałaśliwa praca.
* Naprawa nieszczelności na obwodzie szyby czołowej pojazdu- woda dostaje się do środka kabiny.
* naprawa elementów mocowania lamp przednich (osłon) – wykonane z laminatu.
* wymiana elementów połączeń gumowych nadwozia (listwy maskujące, uszczelki drzwi i szyb pojazdu.
* nieszczelność układu chłodzenia silnika - nieszczelny zbiorniczek płynu wyrównawczego.
* naprawa nieszczelności pokrycia dachu i ścian oraz podłogi kontenera specjalnego pojazdu.
* korozja elementów nośnych pojazdu, ubytki powłoki lakierniczej.
* naprawa instalacji elektrycznej pojazdu i przedziału kontenera specjalnego -korozja lamp oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego pojazdu kabiny i części specjalnej.
* Naprawa nieszczelności na łączeniu skrzyni rozdzielczej ze skrzynią biegów.
* naprawy lakiernicze i blacharskie kabiny i kontenera specjalnego, oznaczenie kontenera specjalnego logiem krzyża.
* nieszczelna, niesprawna klimatyzacja – naprawa.
* naprawa zewnętrznego układu ładowania akumulatorów nadwozia specjalnego z sieci zewnętrznej 230V.
* naprawa układu ładowania akumulatorów nadwozia specjalnego z alternatora pojazdu podczas pracy sinika.
* wymiana wypracowanych sprężyn gazowych stopnia tylnego wejścia przedziału specjalnego.

Części i płyny eksploatacyjne niezbędne do wykonania w/w naprawy wchodzą   
w zakres wykonania usługi. Transport pojazdu (przejazd z użyciem zestawu niskopodwoziowego) do miejsca wykonania usługi spoczywa na wykonawcy. Odbiór pojazdu z miejsca wykonania usługi spoczywa na użytkowniku, po wcześniejszym ustaleniu odbioru terminu z wykonawcą.

Naprawa zakończona wykonaniem badania technicznego na uprawnionej stacji   
z pozytywnym wynikiem na koszt Wykonawcy.

OKRES GWARANCJI PO WYKONANEJ NAPRAWIE –24 miesięcy od dnia przekazania pojazdu

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY PO WYKONANEJ USŁUDZE BĘDZIE PODSTAWĄ GWARANCJI NA WYKONANĄ USŁUGĘ