Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia : Urządzenie do udrażniania kanalizacji.

Zestaw do przepychania w zakresie 40-200 mm ( 2 urządzenia )

1.Przepychacz do kanalizacji 16mm + 22mm

-wyposażenie podstawowe :sprężyny selekcyjne 16 mm (łącznie 11,5 metra długości + 3 końcówki robocze) i 22 mm (łącznie 23 metry długości + 5 końcówek roboczych). Umożliwiające prace w instalacjach o zakresie średnicy otworów od 50 mm do 150 mm

zasilanie 230V, moc silnika 700 W, prędkość obrotowa 520 obr./min.

* sprężyny C10 o średnicy 22 mm i długości 4.6 m - razem 23 m - 5szt.
* bęben A8 do przenoszenia sprężyn 22 mm - 1szt.
* tylny wąż prowadza A - 60 - 12 - 1szt.
* rękawica operatorska lewa A1, skórzana, ćwiekowana! (Tylko taką rękawicą można obsługiwać obracające się sprężyny!) - 1szt.
* klucz rozdzielający A12 - 1szt.
* końcówka robocza spiralna prosta T101 - 1szt.
* końcówka robocza spiralna stożkowa T102 - 1szt.
* końcówka robocza z nożem łopatkowym T107 - 1szt.
* końcówka robocza z nożami ząbkowanymi T150-1 - 1szt.
* końcówka robocza spiralna do wyciągania T125 - 1szt.
* sprężyny C8 o średnicy 16mm i długości 2.3m - razem 23 m – 10 szt.
* bęben A10 do przenoszenia sprężyn 16 mm - 1szt.
* końcówka robocza spiralna prosta T201 - 1szt.
* końcówka robocza spiralna gruszkowa T202 - 1szt.
* końcówka robocza z nożem łopatkowym T211 - 1szt.
* klucz rozdzielający A13 - 1szt.

# 2. Przepychacz do kanalizacji

Do instalacji o średnicach do 250 mm (10``), o długości do 88 m. z indukcyjnym silnikiem 230 V (50 Hz), o mocy 1500 W i zmiennym kierunku obrotów. Skierowaną do góry ramą , wyposażona w duże, pół pneumatyczne koła z łożyskami kulkowymi oraz półkę na kosz do transportu sprężyn.

Zestaw akcesoriów:

* A-1 Rękawica operatora
* A-12 Klucz rozdzielający
* A34-12 Wąż prowadzący
* A-2864 Klucz trzpieniowy sześciokątny

Zestaw narzędzi i sprężyn:

* C-11 Sprężyna 32 mm x 4,6 m (7 szt.) - 32 m
* A-8 Kosz do transportu sprężyn (2 szt.)
* A-3 Skrzynka narzędziowa
* T-1 Końcówka spiralna prosta
* T-3 Końcówka spiralna stożkowa
* T-6 Końcówka spiralna do wyciągania
* T-8 Końcówka z nożem do usuwania tłuszczu
* T-13 Końcówka z nożem piłokształtnym
* T-50-1 Końcówka z nożami ząbkowanymi